Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Ручний фокус

## Ручний фокус

Налаштувати фокус вручну можна за допомогою кільця ручного керування.

1. Встановіть перемикач масштабування/фокуса в положення MF.

1. Поверніть кільце ручного керування.

A: фокусування на задньому плані
B: фокусування на передньому плані

- Якщо під час налаштування фокуса натиснути кнопку FOCUS, зображення на екрані збільшиться приблизно в 7 разів для легшого фокусування.

Примітки

- Якщо встановлено дуже малу відстань фокусування, на зображені може бути видно пил або відбитки пальців, що були на об’єктиві. Протріть об’єктив м’якою ганчіркою тощо.

- Діапазон фокусування обмежується шкалою масштабування.

- У випадку зміни методу фокусування налаштовані значення ручного фокусування буде скинуто.

- Інформація щодо налаштування відстані в режимі ручного фокусування є приблизною. У разі спрямування об’єктива вниз або вверх похибка зростає.

- У разі використання режимів зйомки або налаштувань, які не дозволяють налаштувати фокус за допомогою кільця ручного керування, для режиму фокусування автоматично буде встановлено параметр (Мульти AF), навіть якщо перемикач масштабування/фокуса встановлено в положення MF, а на екрані з’явиться піктограма .

- Налаштувати фокус за допомогою кільця ручного керування неможливо в таких випадках:

- якщо для автоспуску вибрано значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини];

- якщо для функції зйомки посмішки вибрано значення [Увімк.].

Пов’язані розділи
Перевірка ручного фокуса
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору