Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Автофокус

## Автофокус

Використання функції універсального точкового автофокусування
Метод фокусування можна змінити. Скористайтеся меню, якщо у режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.
AF означає «автофокус» – функція, яка дозволяє автоматично налаштувати фокус.
На екрані відобразиться вибрана рамка шукача діапазону автофокуса.

1. Встановіть перемикач масштабування/фокуса в положення AF/ZOOM.

1. Натисніть кнопку FOCUS.

1. Виберіть на кнопці керування потрібний режим .

| (Мульти AF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натискання кнопки спуску до половини в режимі фотозйомки, навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо увімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює з перевагою для обличчя.
| (Центр АF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті, що знаходиться у центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення.
| (Центро-зважений автофок.) | Переміщення рамки шукача діапазону автофокуса в потрібне місце РК екрана і фокусування на надзвичайно маленьких об’єктах в дуже вузьких ділянках.

Примітки

- У разі використання поданих нижче функцій рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною і відображається пунктирною лінією. У такому випадку фотоапарат здійснює фокусування на об’єктах у центрі екрана.

- Функції масштабування, окрім оптичного

- Підсвітка для автофокуса

- Якщо для режиму фокусування вибрано інше значення, аніж [Мульти AF], функція розпізнавання обличчя недоступна.

- Якщо увімкнено функцію стеження фокуса, фотоапарат фокусується із пріоритетом на об’єкті стеження.

### Використання функції універсального точкового автофокусування

Ця функція корисна, коли зйомка здійснюється за допомогою штатива, а об’єкт знаходиться поза центральною ділянкою.

1. За допомогою кнопки керування наведіть рамку шукача діапазону автофокуса (A) на область, на якій потрібно сфокусуватися, і натисніть .

Колір рамки шукача діапазону змінюється із жовтого на білий.
Щоб скинути налаштування, знову натисніть посередині. Можна налаштувати приблизне положення, скориставшись поворотним перемикачем.
Примітка

- У випадку зміни методу фокусування налаштування рамки шукача діапазону автофокуса буде скинуто.

Пов’язані розділи
Фокус, що стежить
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Нагору