Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розпізнавання сцен

## Розпізнавання сцен

Додатковий режим
Фотоапарат автоматично виявляє умови зйомки, а тоді знімає. Коли буде виявлено рух, чутливість ISO збільшиться відповідно до руху, щоб зменшити розмитість об’єкта. Коли фотоапарат встановлено у режим інтелектуального авторегулювання, можна вибрати режим [Розширений], у якому фотоапарат автоматично знімає два зображення.
У режимі розпізнавання сцени розташування піктограми на екрані залежить від обставин. Воно залежить від того, що саме розпізнає фотоапарат: сцену або умови. Якщо фотоапарат розпізнає сцену, у першому рядку відображаються такі піктограми: (Портрет), (Дитина), (Нічний портрет), (Нічна Сцена), (Портрет з підсвіткою), (Підсвітка), (Пейзаж), (Макро), (Прожектор) або (Низька освітленість). Якщо фотоапарат розпізнає умову, у другому рядку відображатимуться такі піктограми: (штатив), (рух) або (прогулянка). Фотоапарат може розпізнавати сцену та умови як одночасно, так і окремо.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Інтелект. авторег.).

1. MENU (Розпізнавання сцен) потрібний режим

| (Авто) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування і здійснить зйомку зображення.
| (Розширений) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування. Якщо фотоапарат розпізнає (Нічна Сцена), (Нічний портрет), (Підсвітка) або (Портрет з підсвіткою), він автоматично змінює налаштування і виконує зйомку іншого зображення. Якщо виконувати послідовну зйомку двох зображень, позначка + на піктограмі стане зеленою. Після зйомки двох кадрів поспіль обидва зображення відобразяться на екрані поряд. Якщо увімкнено функцію [Уникн. закрит. очей], буде автоматично відзнято 2 зображення та вибрано зображення об’єкта зйомки з відкритими очима. [Додатково]

Примітки

- Функція розпізнавання сцен не працює у разі використання інших функцій масштабування, ніж оптичне.

- Доступні такі налаштування спалаху: [Авто] та [Вимк.].

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватись.

- У режимі стеження фокуса не розпізнаються такі сцени: (Портрет), (Дитина), (Нічний портрет) та (Портрет з підсвіткою).

- Якщо вібрація навколишнього середовища буде передаватись фотоапарату та одночасно буде розпізнано умови (штатив) і (Нічна Сцена), фотоапарат може не розпізнати умову (штатив).

- Інколи в разі одночасного розпізнавання умов (штатив) і (Нічна Сцена) застосовується довга витримка. Під час зйомки тримайте фотоапарат нерухомо.

- Під час зйомки відео додатковий режим недоступний.

### Додатковий режим

У режимі [Розширений] фотоапарат виконує зйомку двох зображень поспіль із різними налаштуваннями, поданими нижче, у разі розпізнавання сцен (Нічна Сцена), (Нічний портрет), (Підсвітка) або (Портрет з підсвіткою), які може бути розмито, чи в разі одночасного розпізнавання умов (Нічна Сцена) і (штатив). Можна вибрати потрібне зображення із двох знятих.

| Перше зображення* | Друге зображення
| Зйомка в режимі повільної синхронності | Зйомка з підвищеною чутливістю і зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронності, коли спалах спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з підвищеною чутливістю з орієнтуванням на обличчя та зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронності | Зйомка з короткою витримкою шторки без збільшення чутливості
| Зйомка зі спалахом | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності фону
| Зйомка зі спалахом, який спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності обличчя і фону

* Якщо для параметра [Спалах] встановлено значення [Авто].
Що таке функція уникнення закритих очей?
Коли вибрано режим [Розширений], фотоапарат автоматично виконує послідовну зйомку двох зображень* у разі розпізнавання сцени (Портрет) або (Дитина). Фотоапарат автоматично вибере, відтворить і запише зображення, на якому об’єкт не кліпнув очима. Якщо очі заплющені на обох зображеннях, з’явиться повідомлення «Виявлено закриті очі».
*окрім випадків, коли спрацьовує спалах/встановлено довгу витримку.
Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору