Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Інтелектуальна панорамна зйомка

## Інтелектуальна панорамна зйомка

Дозволяє створювати панорамне зображення на основі зіставлення знімків. Крім цього, фотоапарат автоматично розпізнає обличчя людей та рухомі об’єкти.

1. Налаштуйте диск перемикання режимів у положення (іПанорамна зйомка) і натисніть кнопку ON/OFF (живлення).

1. Натискаючи на кнопці керування /// (вгору/вниз/праворуч/ліворуч), виберіть напрямок зйомки.

1. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки і натисніть кнопку спуску до кінця.

A: цю частину не буде знято.

1. Проведіть фотоапаратом у напрямку (В), доки вказівник на екрані не дійде до кінця.

Підказки щодо панорамної зйомки
Рух фотоапаратом має здійснюватися рівномірно по дузі в напрямку, що вказується на екрані. Панорамні знімки виходять краще, коли об’єкти зйомки нерухомі.
Максимально короткий радіус.
Вертикальний напрямок
Горизонтальний напрямок

- Спершу натисніть кнопку спуску до половини, щоб зафіксувати значення фокуса, експозиції та балансу білого. Тоді натисніть кнопку спуску до кінця та ведіть фотоапарат за об’єктом або нахиліть його.

- Якщо коло країв екрана сконцентровані об’єкти, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому випадку розташуйте рамку зображення таким чином, щоб ці об’єкти знаходились у центрі зображення, тоді знімайте ще раз.

Примітки

- Якщо виконати панорамування потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне панорамне зображення, переміщайте фотоапарат швидше.

- Оскільки в цьому режимі кілька зображень зіставляються до купи, ділянки переходу між ними не будуть цілком плавними.

- Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, колористикою та відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автофокуса та експозиції, зйомка не буде вдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса і зробити знімок ще раз.

- Створити панорамні зображення неможливо в таких випадках:

- рух фотоапаратом надто повільний або надто різкий.

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

Пов’язані розділи
Прокручування панорамних зображень для відображення
Розмір фотозн./Розмір панор. зображення
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору