Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Про цей фотоапарат > Формат AVCHD

## Формат AVCHD

Формат AVCHD було розроблено для цифрових відеокамер високої чіткості для запису сигналів високої чіткості (HD) формату 1080i*1 або 720p*2 із використанням високоефективної технології кодування зі стисненням. Формат MPEG-4 AVC/H.264 підходить для стиснення відеофайлів, а Dolby Digital та Linear PCM використовуються для стиснення аудіофайлів.
Формат MPEG-4 AVC/H.264 забезпечує ефективніше стиснення зображень, ніж звичайний формат стиснення. Формат MPEG-4 AVC/H.264 забезпечує можливість запису відзнятого цифровою відеокамерою відео високої чіткості на 8-см DVD-диски, жорсткі диски комп’ютера, флеш-накопичувачі, карти пам’яті тощо.

#### Запис та відтворення на фотоапараті

Використовуючи формат AVCHD, фотоапарат записує зображення стандарту високої чіткості (HD) з такими параметрами:
Відеосигнал*3:
Пристрій із підтримкою формату 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1440×1080/60i
Пристрій із підтримкою формату 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1440×1080/50i
Аудіосигнал: 2-канальний Dolby Digital
Носій для запису інформації: Карта пам’яті
*1 Формат 1080i
Специфікація високої чіткості, яка використовує 1080 ефективних ліній сканування і черезрядкову систему.
*2 Формат 720p
Спеціалізація високої чіткості, яка використовує 720 ефективних ліній сканування та послідовну систему.
*3 Дані у форматі AVCHD, інші ніж зазначено вище, на фотоапараті відтворити неможливо.
Нагору