Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Масшт. чітк. зобр.

## Масшт. чітк. зобр.

Сумарне значення масштабування, коли вибрано параметр [Масшт. чітк. зобр.] (у тому числі 30-кратне оптичне масштабування)
Режим [Масшт. чітк. зобр.] дає змогу під час фотозйомки збільшувати зображення, зберігаючи оригінальну або наближену до оригінальної якість зображення.
Фотоапарат збільшує зображення з оригінальною якістю у першу чергу на основі вибраного розміру фотографії.
Якщо у пункті [Масшт. чітк. зобр.] вибрано значення [Увімк.], фотоапарат автоматично переходить у режим [Масшт. чітк. зобр.], коли обраний масштаб перевищує можливість масштабування зі збереженням оригінальної якості зображення.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Масшт. чітк. зобр.] потрібний режим

| Вимк. | Режим [Масшт. чітк. зобр.] не використовується.
| Увімк. | Збільшення зображень зі збереженням наближеної до оригінальної якості зображення залежно від розміру зображення. Переключення у режим [Масшт. чітк. зобр.] у діапазоні, коли відображається .

Примітки

- Щоб збільшити зображення у діапазоні, коли зберігається оригінальна якість зображення, у параметрах [Масшт. чітк. зобр.] і [Цифр. масштабув.] слід встановити значення [Вимк.]. [Додатково]

- Функція [Масшт. чітк. зобр.] не працює у таких випадках:

- у режимі відеозйомки;

- якщо вибрано режим [іПанорамна зйомка];

- якщо вибрано режим [Ефект картини];

- використання режиму [Розмитість фону];

- якщо увімкнено функцію спуску в момент посмішки.

- якщо для параметра [Автоспуск] вибрано значення [Автопортрет, одна людина], [Автопортрет, дві людини] або [Автоспуск: Безперерв. Зйомка];

- якщо для параметра [Безперерв. Зйомка/Автоспуск] вибрано значення [Безперервна Зйомка];

- якщо для режиму вибору сцени встановлено налаштування (HDR-корекція контр. св.);

- Функція розпізнавання обличчя не працює в діапазоні параметра [Масшт. чітк. зобр.].

### Сумарне значення масштабування, коли вибрано параметр [Масшт. чітк. зобр.] (у тому числі 30-кратне оптичне масштабування)

Підтримувана кратність наближення залежить від розміру зображення.

Розмір знімка | Максимальне наближення
18M | прибл. 60×
10M | прибл. 80×
5M | прибл. 113×
VGA | прибл. 459×
16:9(13M) | прибл. 60×
16:9(2M) | прибл. 153×

Нагору