Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Реєстрація налаштувань

## Реєстрація налаштувань

Елементи, які можна зберегти
Виклик збережених налаштувань
Ця функція дає змогу зберегти до 3 часто використовуваних режимів або налаштувань зйомки в пам’яті фотоапарата. Викликати ці налаштування можна, коли диск перемикання режимів встановлено в положення [Режим виклику з пам’яті].

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Авто згідно з програмою), (Зйомка з пріоритетом витримки затвора), (Зйомка з пріоритетом діафрагми), (Зйомка з ручн. експоз.) або (Вибір сцени).

1. Встановіть на фотоапараті потрібні налаштування для збереження.

1. MENU (Реєстрація налаштувань) потрібне число на кнопці керування [OK]

Примітка

- У разі зміни налаштувань знову виконайте кроки 1 – 2.

### Елементи, які можна зберегти

Доступні подані нижче налаштування зйомки:

- Режими зйомки на диску перемикання режимів (////)

- Функції зйомки на кнопці керування (///)

- Кнопки FOCUS та CUSTOM

- Значення чутливості ISO

- Витримка

- Значення діафрагми (значення F)

- EV

- Пункти MENU в режимі зйомки

- Значення масштабу

### Виклик збережених налаштувань

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Режим виклику з пам’яті).

1. Натиснувши на кнопці керування, виберіть потрібне число.

Примітка

- Якщо після встановлення налаштувань зйомки увімкнути (Режим виклику з пам’яті), пріоритет матимуть заздалегідь збережені налаштування і поточні встановлені налаштування можуть бути втрачені. Перед зйомкою перевірте індикацію на екрані.

Пов’язані розділи
Режим виклику з пам’яті
Режим виклику з пам’яті
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору