Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Інтелект. авторег.

## Інтелект. авторег.

Про режим розпізнавання сцени
Функції режимів автоматичної зйомки
Дозволяє здійснювати фотозйомку із автоматично відрегульованими налаштуваннями.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Інтелект. авторег.).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

### Про режим розпізнавання сцени

Режим розпізнавання сцени працює у режимі інтелектуального авторегулювання. Ця функція дозволяє автоматично розпізнати умови зйомки і відзняти зображення.

### Функції режимів автоматичної зйомки

Режим «Супер авторегулюв.» забезпечує кращу якість зображення, ніж режим «Інтелект. авторег.». Крім того, виконується зйомка кількох зображень на основі розпізнаної сцени, після чого ці зображення об’єднуються (зйомка з накладанням).
Режим «Авто згідно з програмою» дозволяє змінити налаштування зйомки, наприклад налаштування балансу білого або чутливості ISO.

Режим ЗАПИСУ | Використання | Основні недоступні функції
(Інтелект. авторег.) | Використовуйте цей режим для автоматичного розпізнавання умов зйомки фотоапаратом і безперервної зйомки деяких зображень. | Примусовий спалах
(Супер авторегулюв.) | Використовуйте цей режим у складних умовах зйомки, наприклад в умовах слабкого освітлення або підсвітки. Використовуйте цей режим для забезпечення кращої якості зображення порівняно з якістю у режимі (Інтелект. авторег.). | Безперервна зйомка, Зйомка посмішки
(Авто згідно з програмою) | Використовуйте цей режим для зйомки з власними налаштуваннями та автоматичним налаштуванням експозиції (як витримки, так і значення діафрагми). | Розпізнавання сцени

Примітки

- Знімки, зроблені в режимі [Інтелект. авторег.] в умовах слабкого освітлення або підсвітки, можуть бути нечіткими.

- Для збереження зображення у режимі [Супер авторегулюв.] потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення.

Пов’язані розділи
Розпізнавання сцен
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору