Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Авто згідно з програмою

## Авто згідно з програмою

Дозволяє здійснювати зйомку із автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою, так і значенням діафрагми). Крім цього, різні налаштування можна вибирати за допомогою меню.

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Авто згідно з програмою).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

### Зміна програми

Можна змінити комбінацію значень діафрагми (F) і витримки, не змінюючи експозиції, коли для спалаху вибрано значення [Вимк.].

1. Натисніть на поворотний перемикач.

1. Поверніть поворотний перемикач.

Замість індикації «» на екрані з’явиться індикація «», а режим зйомки зміниться на режим зміни програми.

1. Поверніть поворотний перемикач, щоб вибрати комбінацію значень діафрагми (F) і витримки.

За допомогою поворотного перемикача можна встановити значення EV або чутливості ISO.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Для виходу з режиму зміни програми поверніть поворотний перемикач, щоб знову з’явилася індикація «».
Примітки

- Змінити комбінацію значень діафрагми та витримки, коли кнопку спуску шторки натиснуто до половини, неможливо.

- Можливість використання режиму зміни програми залежить від рівня яскравості навколишнього середовища.

- Щоб скасувати виконане налаштування, встановіть диск перемикання режимів в інше положення, ніж «», або вимкніть живлення.

- У разі зміни рівня яскравості змінюються і значення діафрагми (F) та витримки, а значення коригування залишається таким самим.

- Якщо змінити налаштування режиму спалаху, режим зміни програми буде скасовано.

Пов’язані розділи
Використання поворотного перемикача
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору