Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Налашт. USB з’єдн.

## Налашт. USB з’єдн.

Вибір режиму USB під час підключення фотоапарата до комп’ютера чи USB-пристрою за допомогою кабелю мікро-USB.

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Налашт. USB з’єдн.] потрібний режим

| Авто | Залежно від комп’ютера чи інших USB-пристроїв, які підключено до фотоапарата, режим з’єднання автоматично встановлюється як [MTP] або [Mass Storage]. У разі використання операційної системи Windows 7 буде вибрано параметр [MTP] і стануть доступними функції, які пропонує Windows 7.
| MTP | З’єднання MTP між фотоапаратом і комп’ютером або іншими USB-пристроями. У разі використання операційної системи Windows 7 буде вибрано параметр [MTP] і стануть доступними функції, які пропонує Windows 7. У випадку користування іншими операційними системами (Vista/XP, Mac OS X) відкриється вікно програми автоматичного відтворення, і фотографії з папки запису на фотоапараті буде перенесено на комп’ютер.
| Mass Storage | Встановлюється підключення фотоапарата як зовнішнього запам’ятовуючого пристрою до комп’ютера або іншого USB-пристрою.

Примітка

- Якщо після під’єднання фотоапарата до комп’ютера із системою Windows 7 «Device Stage»* не відображається, встановіть для пункту [Налашт. USB з’єдн.] значення [Авто].

* «Device Stage» – це екран меню для керування підключеними пристроями, зокрема фотоапаратом. (Функція Windows 7)
Нагору