Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Перевірка ручного фокуса

## Перевірка ручного фокуса

Якщо в режимі ручного фокусування натиснути кнопку FOCUS, зображення на екрані збільшиться приблизно в 7 разів, після чого фокус можна підтвердити.

1. Встановіть перемикач масштабування/фокуса в положення MF.

1. Натисніть кнопку FOCUS, щоб збільшити зображення.

Кожне натиснення кнопки FOCUS змінює масштаб так, як подано далі:
все зображення на екрані прибл. ×7 все зображення на екрані

1. Перевірте та налаштуйте фокус.

1. Повністю натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Перевірку ручного фокуса буде скасовано, коли кнопку спуску шторки натиснути до половини.
Примітки

- Змінити значення витримки та експозиції під час перевірки ручного фокуса неможливо. Повторне вимірювання світла та встановлення експозиції відбувається безпосередньо перед зйомкою.

- Зображення відображається із належним рівнем яскравості незалежно від встановленої експозиції. Корекція експозиції не помітна на зображенні, що відображається, однак вона помітна на збереженому зображенні.

- Коли зображення на екрані збільшено, робити знімки можна, натиснувши кнопку спуску шторки; фотоапарат збереже все зображення, що відображається.

- Функції розпізнавання обличчя і зйомки посмішки недоступні.

Нагору