Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Підсвітка AF

## Підсвітка AF

Підсвітка для автофокуса забезпечує освітлення з метою полегшення фокусування в темряві.
Підсвітка для автофокуса випромінює червоне світло, яке дозволяє фотоапарату легко здійснити фокусування, коли кнопка спуску натиснута до половини, поки фокус не буде зафіксовано.
У цей момент з’являється індикатор .

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Підсвітка AF] потрібний режим

| Авто | Підсвітка AF використовується/не використовується.
| Вимк.

Примітки

- Фокусування буде виконано, як тільки світло підсвітки для автофокуса досягне об’єкта, незалежно від того, чи світло буде спрямовано на сам центр об’єкта, чи ні.

- Підсвітка автофокуса не працює за таких умов:

- у режимі відеозйомки;

- якщо вибрано режим [іПанорамна зйомка];

- якщо в режимі вибору сцени вибрано параметр (Пейзаж), (Нічна Сцена), (Домашня тварина), (Феєрверки) або (Розшир. зйом. спорт. подій);

- якщо для параметра [Автоспуск] встановлено значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- У випадку використання підсвітки для автофокуса звичайна рамка шукача діапазону автофокуса вимикається і з’являється нова рамка, що відображається пунктирною лінією. Автофокус виконується в першу чергу для об’єктів, розташованих біля центра рамки.

- Підсвітка для автофокуса випромінює дуже яскраве світло. Хоча жодної загрози здоров’ю немає, намагайтеся не дивитися безпосередньо на підсвітку для автофокуса із близької відстані.

Нагору