Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Režim měření

## Režim měření

Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke stanovení expozice.

1. MENU (Režim měření) požadovaný režim

| (Víceb.) | Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti. Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
| (Střed.) | Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu objektu v tomto místě (Měření expozice podle středu).
| (Jednobod.) | Srovnejte nitkový kříž bodového měření (A) na objektu tak, aby byla měřena jedna část objektu (bodové měření). Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný kontrast.

Poznámka

- V režimu videa nelze vybrat [Jednobod.].

Příbuzné téma
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru