Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Kontin. snímání/Samospoušť

## Kontin. snímání/Samospoušť

Automatické snímání s funkcí vlastní portrét samospouští
Jako režim snímání si můžete zvolit jeden (jeden snímek), kontinuální snímání nebo řadu.

1. Stiskněte / (Kontin. snímání/Samospoušť) na ovládacím kolečku.

1. Ovládacím kolečkem zvolte požadovaný režim.

| (Jeden snímek) | Fotoaparát pořídí jeden snímek bez použití samospouště.
| (Kontinuální snímání) | Při držení stisknuté spouště fotoaparát snímá až 10 snímků za sebou v jedné sérii.
| (Řada) | Fotoaparát pořídí řadu 3 snímků, každý s jiným nastavením.
| (10 s) | Nastaví samospoušť se zpožděním 10 sekundy. Při stisknutí tlačítka spouště bliká kontrolka samospouště a zní pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka. Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte .
| (2 s) | Nastaví samospoušť se zpožděním 2 sekundy.
| (Vlastní portrét jedné osoby) | Nastaví samospoušť na režim vlastní portrét samospouští. Když fotoaparát detekuje specifikovaný počet tváří, zazní pípnutí a o 2 sekundy později se aktivuje závěrka.
| (Vlastní portrét dvou osob)
| (Samospoušť: Kontin. snímání) | Fotoaparát pořídí 10 snímků plynule za sebou 10 sekund poté, co stisknete tlačítko spouště.
| (Samospoušť (Řada)) | Fotoaparát začne snímání řady 10 sekund poté, co stisknete tlačítko spouště.

Tipy na prevenci rozmazání
Pokud se budou při držení fotoaparátu a tisknutí tlačítka spouště hýbat vaše ruce nebo tělo, dojde k „otřesu fotoaparátu“.
K otřesům fotoaparátu často dochází při snímání za špatných světelných podmínek nebo při pomalé rychlosti závěrky, např. v režimech (Noční portrét) nebo (Noční scéna).
K omezení otřesů fotoaparátu nastavte samospoušť na 2 sekundové zpoždění a po stisknutí spouště přitiskněte paže pevně k tělu.
Poznámky

- [Blesk] je v režimu kontinuálního snímání nebo snímání řady nastaven na [Vypnout].

- Když je vybráno [Kontinuální snímání], nastaví se [Ostření], [Vyváž. bílé] a [EV] pro první snímek a tato nastavení jsou pak použita pro ostatní snímky.

- Pokud je nízká kapacita akumulátoru nebo pokud jsou vnitřní paměť nebo paměťová karta plné, snímání série se zastaví.

- Při nahrávání do vnitřní paměti bude nastavena velikost snímku [VGA].

### Automatické snímání s funkcí vlastní portrét samospouští

Namiřte objektivem na sebe, aby se na displeji objevil vybraný počet obličejů. Závěrka se spustí automaticky. Po zaznění pípnutí nepohybujte fotoaparátem.

- Snímek můžete také při této činnosti pořídit stisknutím tlačítka spouště.

Příbuzné téma
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Interval kontin. snímání
Nastavení řady
Zpět nahoru