Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení hodin > Auto. NAST oblasti (pouze DSC-HX20V/HX30V)

## Auto. NAST oblasti (pouze DSC-HX20V/HX30V)

Pokud dojde k detekci rozdílu časového pásma, upraví fotoaparát nastavení oblasti využitím systému GPS k získání informací o poloze.

1. MENU (Nastavení) (Nastavení hodin) [Auto. NAST oblasti] požadovaný režim

| Zap. | Nastaví/nenastaví oblast automaticky.
| Vyp.

Poznámky

- [Auto. NAST oblasti] je neplatné, když je [Nastavení GPS] nastaveno na [Vyp.].

- Před používáním musíte nastavit [Nastav.data a času] na fotoaparátu.

- V některých oblastech nemusí [Auto. NAST oblasti] pracovat správně. V takovém případě nastavte [Auto. NAST oblasti] na [Vyp.].

Příbuzné téma
Nastavení GPS (pouze DSC-HX20V/HX30V)
GPS (pouze DSC-HX20V/HX30V)
Zpět nahoru