Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení nahrávacího režimu > Plynulé panoráma 3D

## Plynulé panoráma 3D

Při pohybu fotoaparátu se pořídí více snímků, které se pak poskládají do jednoho snímku 3D. Nahraný snímek lze přehrávat na televizoru 3D.

1. Nastavte volič režimů na (Snímání 3D).

1. (Plynulé panoráma 3D) na ovládacím kolečku

1. Směr snímání vyberte ovládacím kolečkem.

1. Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště.

A: Tato část se nezaznamená.

1. Pohybujte fotoaparátem ke konci informačního proužku (B), podle indikace šipky na displeji.

Tipy pro snímání v režimu plynulého panorámatu 3D
Použijte svoje tělo jako osu a otáčejte fotoaparátem v malém kruhu a řiďte se směrem šipky na displeji. (Polokruh opište za pět sekund.)
Pokud pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu, objeví se na displeji hlášení.
Doporučujeme si to před snímáním několikrát vyzkoušet.
Pro snímky 3D se nejlépe hodí objekty v klidu.

- Určete scénu a stiskněte napůl tlačítko spouště, abyste uzamkli zaostření, expozici a vyvážení bílé. Pak stiskněte tlačítko spouště nadoraz a pohybujte fotoaparátem.

Poznámky

- Snímky 3D se na tomto fotoaparátu přehrávají jako standardní fotografie.

- Snímání 3D není vhodné pro následující situace:

- Pokud je tam příliš velký objekt

- Pohybující se objekty

- Když je hlavní objekt příliš blízko fotoaparátu

- Snímky s malým kontrastem, například obloha, písečná pláž nebo trávník

- Snímky 3D se skládají ze souborů JPEG a MPO. Pokud je některý ze souborů v počítači vymazán, fotoaparát pravděpodobně nebude pracovat správně.

- Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud se tak stane, pohybujte fotoaparátem rychleji, abyste zaznamenali plný snímek 3D.

- Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule.

- Za špatných světelných podmínek mohou být snímky rozmazány. Doporučuje se pořizovat snímky v jasném venkovním světle.

- Pokud je velký rozdíl v jasu, barvě nebo zaostření mezi celým úhlem záběru snímku 3D a úhlem záběru při uzamčení ostření AE/AF, snímek se nepodaří. Pokud se tak stane, změňte místo uzamčení AE/AF a zkuste to znovu.

- Snímání 3D může být zrušeno v následujících situacích:

- Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu.

- Fotoaparát se příliš třese.

Příbuzné téma
Prohlížení snímků 3D na televizoru 3D
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru