Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Kvalita videa/Velikost videa

## Kvalita videa/Velikost videa

Čím větší je velikost snímku videa, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím vyšší je kvalita snímku.
Formát nahrávání videa zvolte stisknutím MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Formát videa] v režimu snímání. [Detaily]
Pokud je [Formát videa] [AVCHD], vyberte velikost videa z [Kvalita videa], a pokud je [Formát videa] [MP4], vyberte z [Velikost videa].

#### Kvalita videa (nahrávací formát: AVCHD)

1. MENU [Kvalita videa] požadovaný režim

FX/FH/HQ:
Pořízená videa jsou nahraná ve formátu AVCHD při asi 60 polích za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 polích za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v režimu prokládání, se zvukem Dolby Digital, ve formátu AVCHD.
PS:
Pořízená videa jsou nahraná ve formátu AVCHD, při asi 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresivním režimu, se zvukem Dolby Digital, ve formátu AVCHD.

| Kvalita videa | Průměrná bitová rychlost | Popis
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Snímá při nejvyšší kvalitě obrazu velikosti 1920×1080 (50p/60p).
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snímá při nejvyšší kvalitě obrazu velikosti 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Snímá ve vysoké kvalitě obrazu velikosti 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Snímá ve standardní kvalitě obrazu velikosti 1440×1080 (50i/60i)

#### Velikost snímku videa (nahrávací formát: MP4)

1. MENU [Velikost videa] požadovaná velikost

Pořízená videa jsou nahrána ve formátu MPEG-4, při rychlosti asi 30 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Velikost snímku videoklipu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Snímá při velikosti 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Snímá při velikosti 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Snímá při velikosti VGA

Poznámky

- Když vyberete velikost snímku [MP4 3M], bude snímek vypadat jako z teleobjektivu.

- Když vytváříte disky AVCHD z videozáznamů pořízených v [AVC HD 28M (PS)] nebo [AVC HD 24M (FX)], bude to chvíli trvat, protože je třeba převést obrazovou kvalitu. K uložení videoklipů [AVC HD 28M (PS)] nebo [AVC HD 24M (FX)] bez převedení obrazové kvality snímku použijte disky Blu-ray.

Zpět nahoru