Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Fejlfinding > Fejlfinding > GPS (kun DSC-HX20V/HX30V)

## GPS (kun DSC-HX20V/HX30V)

Kameraet modtager ikke noget GPS-signal.

- Indstil [GPS-indstilling] til [Til]. [Detaljer]

- Kameraet er muligvis ikke i stand til at modtage radiosignaler fra GPS-satellitter pga. hindringer.

- For at triangulere stedinformationen korrekt skal du tage kameraet med ud på et åbent sted og tænde for kameraet igen.

Meget stor fejl i stedinformationen.

- Fejlmargenen kan være på op til adskillige hundrede meter afhængigt af de omkringliggende bygninger, svage GPS-signaler osv.

Det tager tid at triangulere, selvom der anvendes [GPS-hjælpedata].

- [Dato-/tidsindstilling] er ikke indstillet, eller den indstillede tid er ændret væsentligt. Indstil den korrekte dato og klokkeslæt. [Detaljer]

- Gyldighedsperioden for GPS-hjælpedataen er udløbet. Opdater GPS-hjælpedata. [Detaljer]

- Da positionerne af GPS-satellitter konstant varierer, kan det tage længere tid at bestemme stedet, eller modtageren er eventuelt slet ikke i stand til at bestemme stedet afhængigt af det sted og tidspunkt, hvor du anvender kameraet.

- "GPS" er et system til bestemmelse af geografisk sted vha. triangulering af radiosignaler fra GPS-satellitter. Undgå at anvende kameraet på steder, hvor radiosignaler blokeres eller reflekteres, som f.eks. på skyggefulde steder, omgivet af bygninger eller træer osv. Anvend kameraet på steder med åben himmel.

Der er ikke blevet optaget sted- eller retningsinformation.

- Optageretningen optages ikke under optagelse af film.

- Anvend "PlayMemories Home" til at importere filmene med GPS-stedinformation til din computer.

Meget stor fejl i kompasinformationen.

- Placer ikke kameraet i nærheden af en magnetisk kilde eller metal.

Tilbage til top