Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Intelligente Automatik

## Intelligente Automatik

Gestattet die Aufnahme von Standbildern mit automatischen Einstellungen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Intelligente Automatik).

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

### Info zur Szenenerkennung

Die Szenenerkennung ist im intelligenten Vollautomatikmodus wirksam. Diese Funktion ermöglicht es der Kamera, die Aufnahmebedingungen automatisch zu erkennen und Bilder aufzunehmen.

### Merkmale der automatischen Aufnahmemodi

Im Modus „Überlegene Automatik“ nimmt die Kamera Bilder mit höherer Qualität als im Modus „Intelligente Automatik“ auf. Die Kamera nimmt auch eine Bildreihe auf der Basis der erkannten Szene auf und erzeugt dann ein Kompositbild von der Bildreihe (Überlagerungsaufnahme).
Der Programmautomatikmodus ermöglicht die Änderung verschiedener Aufnahme-Einstellungen, wie z. B. Weißabgleich oder ISO-Wert.

Aufnahmemodus | Situation | Wichtige eingeschränkte Funktionen
(Intelligente Automatik) | Benutzen Sie diesen Modus, wenn die Kamera die Aufnahmebedingungen automatisch erkennen und mehrere Bilder fortlaufend aufnehmen soll. | Zwangsblitz
(Überlegene Automatik) | Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie Bilder unter schwierigen Bedingungen, z. B. bei schwachem Licht oder Gegenlicht, aufnehmen. Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie Bilder mit höherer Qualität als im Modus (Intelligente Automatik) aufnehmen möchten. | Serienaufnahme, Lächelauslöser
(Programmautomatik) | Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie mit angepassten Aufnahme-Einstellungen und automatisch eingestellter Belichtung (Verschlusszeit und Blendenwert) aufnehmen möchten. | Szenenerkennung

Hinweise

- Im Modus [Intelligente Automatik] ist es eventuell nicht möglich, Szenen mit schwachem Licht oder Gegenlicht klar aufzunehmen.

- Im Modus [Überlegene Automatik] dauert die Aufzeichnung eines Bilds länger, weil die Kamera die Bilder überlagert.

Verwandtes Thema
Szenenerkennung
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben