Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Aufnahme-Einstellungen > Klarbild-Zoom

## Klarbild-Zoom

Gesamt-Zoomfaktor bei Wahl von [Klarbild-Zoom] (optischer 20×-Zoom inbegriffen)
[Klarbild-Zoom] ermöglicht es, Bilder bei Standbildaufnahme mit nahezu der Original-Bildqualität zu vergrößern.
Die Kamera zoomt Bilder mit der Original-Bildqualität zuerst abhängig von der gewählten Standbildgröße.
Wenn [Klarbild-Zoom] auf [Ein] gesetzt wurde, schaltet die Kamera automatisch auf [Klarbild-Zoom] um, sobald der Zoombereich ohne Verschlechterung der Original-Bildqualität überschritten wird.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Klarbild-Zoom] gewünschter Modus

| Ein | Es hängt von der Bildgröße ab, ob Bilder mit nahezu der Original-Bildqualität gezoomt werden. Die Kamera schaltet innerhalb des Bereichs, in dem angezeigt wird, auf [Klarbild-Zoom] um.
| Aus | [Klarbild-Zoom] wird nicht benutzt.

Hinweise

- Um Bilder innerhalb des Bereichs, in dem die Original-Bildqualität beibehalten werden kann, zu zoomen, setzen Sie [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] auf [Aus]. [Details]

- In den folgenden Situationen ist die Funktion [Klarbild-Zoom] unwirksam:

- Im Filmmodus

- Im Modus [iSchwenk-Panorama]

- Im Modus [Bildeffekt]

- Im Modus [Hintergrundunschärfe]

- Wenn die Lächelauslöserfunktion aktiviert ist.

- Wenn [Selbstauslöser] auf [Selbstporträt: Eine Person], [Selbstporträt: 2 Personen] oder [Selbstauslöser: Serienaufnahme] eingestellt wird.

- Wenn [Serienaufn.-Einstellungen] auf [Serienaufnahme] eingestellt wird.

- Wenn der Modus (Gegenlichtkorrektur HDR) oder (Fortgeschr. Sportaufnahme) in der Szenenwahl gewählt wird.

- Die Gesichtserkennungsfunktion ist innerhalb des Bereichs von [Klarbild-Zoom] unwirksam.

### Gesamt-Zoomfaktor bei Wahl von [Klarbild-Zoom] (optischer 20×-Zoom inbegriffen)

Die unterstützten Zoomfaktoren hängen von der Bildgröße ab.

Bildgröße | Gesamtzoomfaktor
18M | ca. 40×
10M | ca. 53×
5M | ca. 75×
VGA | ca. 306×
16:9(13M) | ca. 40×
16:9(2M) | ca. 102×

Zurück nach oben