Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Aufnehmen von Standbildern > Zoom (Standbilder)

## Zoom (Standbilder)

Verfügbarer Zoom
Zoomfaktor
Im Aufnahmemodus können Sie Bilder mit dem W/T-Hebel (Zoom) vergrößern. Die optische Zoomfunktion der Kamera kann Bilder bis zu 20× vergrößern.
Der optische Zoom gestattet die Vergrößerung eines Bilds ohne Verschlechterung der Original-Qualität.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. Verschieben Sie den W/T-Hebel (Zoom).

Schieben Sie den Hebel zur Seite T, um einzuzoomen, bzw. zur Seite W, um auszuzoomen.
Hinweis

- In den folgenden Situationen ist der Zoom für Aufnahme auf die Seite W fixiert:

- Im Modus [iSchwenk-Panorama]

- Im Modus [3D-Schwenkpanorama]

- Im Modus [Schwenk-Multi-Angle]

### Verfügbarer Zoom

Sie können bestimmte Zoom-Einstellungen kombinieren, um auf starke Vergrößerung einzuzoomen. Das Symbol auf dem Bildschirm ändert sich entsprechend dem verwendeten Zoom.

1. Zoom mit Original-Bildqualität

(Sie können Standbilder ohne Verschlechterung der Original-Bildqualität aufnehmen, selbst wenn der optische Zoomfaktor die 20×-Vergrößerung überschreitet.)

1. () [Klarbild-Zoom]:

Zoom mit nahezu der Original-Bildqualität [Details]

1. () [Digitalzoom]:

Schlechter als die Original-Bildqualität [Details]

| Vorgang | Einstellungen | Zoomleiste
A | Verwendung nur des optischen Zooms | Standbildgröße: [18M] [Klarbild-Zoom]: [Aus] [Digitalzoom]: [Aus] |
B | Zoomen von Bildern ohne Verschlechterung | Standbildgröße: außer [18M] [Klarbild-Zoom]: [Aus] [Digitalzoom]: [Aus] |
C | Aufnehmen scharfer Bilder mit [Klarbild-Zoom] (nahe der Original-Bildqualität) | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Aus] |
D | Zoomen auf den maximalen Zoombereich | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Ein] [Klarbild-Zoom] ist für manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar. [Details] | Wenn [Klarbild-Zoom] nicht verfügbar ist

### Zoomfaktor

Die unterstützten Zoomfaktoren sind je nach den Einstellungen oder der Bildgröße unterschiedlich. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Zoomfaktoren für die Einstellung von [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] auf [Ein].

Bildgröße | Vorgang
A: Optischer Zoom | B: Zoom nach Bereich ohne Verschlechterung (20× optischer Zoom inbegriffen) | C: Zoom mit [Klarbild-Zoom] [Ein] | D: Zoom mit maximalem Zoomfaktor*1
18M | 20× | 20× | 40× | 80×
10M | 20× | 26× | 53× | 107×
5M | 20× | 37× | 75× | 151×
VGA | 20× | 153× | 306× | 306×*2
16:9(13M) | 20× | 20× | 40× | 80×
16:9(2M) | 20× | 51× | 102× | 204×

*1 Der maximale Zoomfaktor ist die Gesamt-Zoomvergrößerung, die erzielt werden kann, wenn der Zoomfaktor ohne Verschlechterung (optischer 20×-Zoom inbegriffen), [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] in Kombination verwendet werden. Der maximale Zoomfaktor hängt von den Einstellungen ab. Der maximale Zoomfaktor für die Standardeinstellung ist der gleiche wie bei Einstellung von [Klarbild-Zoom] auf [Ein]. [Details]
*2 Wenn [Standbildgröße] auf [VGA] gesetzt wird, wird [Digitalzoom] begrenzt; der maximale Zoomfaktor beträgt 306×.
Hinweise

- Die Standardeinstellung für [Klarbild-Zoom] ist [Ein].

- Die Standardeinstellung für [Digitalzoom] ist [Aus]. Setzen Sie [Digitalzoom] auf [Ein], um Bilder unter Inkaufnahme einer schlechteren Bildqualität noch stärker zu vergrößern. [Details]

- Die Standardeinstellung für [Standbildgröße] ist [18M]. Um den Zoomfaktor zu ändern, ändern Sie [Standbildgröße]. [Details]

- Beim Aufnehmen in den folgenden Situationen sind andere Zoomfunktionen als der optische Zoom nicht verfügbar:

- Im Modus [iSchwenk-Panorama]

- Im Modus [Bildeffekt]

- Im Modus [Hintergrundunschärfe]

- Wenn die Lächelauslöserfunktion aktiviert ist.

- Bei Einstellung von [Selbstauslöser] auf [Selbstporträt: Eine Person] oder [Selbstporträt: 2 Personen].

- Wenn der Modus (Gegenlichtkorrektur HDR) oder (Fortgeschr. Sportaufnahme) in der Szenenwahl gewählt wird.

- Bei Verwendung einer anderen Zoomfunktion als dem optischen Zoom ist die Gesichtserkennungsfunktion unwirksam.

Zurück nach oben