Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > GPS (DSC-HX20V/HX30V μόνο)

## GPS (DSC-HX20V/HX30V μόνο)

Πληροφορίες για το GPS

- Επειδή οι θέσεις των δορυφόρων GPS συνεχώς μεταβάλλονται, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να προσδιοριστεί η τοποθεσία ή ο δέκτης ενδέχεται να μην μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία, ανάλογα με την τοποθεσία και την ώρα που χρησιμοποιείτε την κάμερα.

- Το "GPS" είναι ένα σύστημα για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας μέσω τριγωνισμού ραδιοσημάτων από δορυφόρους GPS. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους όπου δεν είναι δυνατή η λήψη ή γίνεται αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων, όπως π.χ. σε σκιερά μέρη που περιβάλλονται από κτίρια ή δέντρα, κτλ. Χρησιμοποιήστε την κάμερα σε ανοιχτούς χώρους.

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε πληροφορίες τοποθεσίας σε τοποθεσίες ή καταστάσεις όπου ραδιοσήματα από τους δορυφόρους GPS δεν φτάνουν στην κάμερα, για παράδειγμα.

- Σε σήραγγες, σε εσωτερικούς χώρους ή υπό τη σκιά κτιρίων.

- Ανάμεσα από ψηλά κτίρια ή σε στενούς δρόμους που περιβάλλονται από κτίρια.

- Σε υπόγειες τοποθεσίες, τοποθεσίες που περιβάλλονται από πυκνή βλάστηση δέντρων, κάτω από ανυψωμένη γέφυρα ή σε τοποθεσίες όπου δημιουργούνται μαγνητικά πεδία, όπως κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης.

- Κοντά σε συσκευές που δημιουργούν ραδιοσήματα της ίδιας ζώνης συχνότητας με την κάμερα: κοντά σε κινητά τηλέφωνα 1,5 GHz, κτλ.

Πληροφορίες για σφάλματα τριγωνισμού

- Αν μεταφερθείτε σε άλλη τοποθεσία αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε την κάμερά σας, η κάμερα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσει τον τριγωνισμό, σε σύγκριση με αν παραμείνετε στην ίδια τοποθεσία.

- Σφάλμα που προκαλείται από τη θέση των δορυφόρων GPS
  Η κάμερα πραγματοποιεί αυτόματα τριγωνισμό της τρέχουσας θέσης σας όταν λαμβάνει ραδιοσήματα από 3 ή περισσότερους δορυφόρους GPS. Το σφάλμα τριγωνισμού που επιτρέπεται από τους δορυφόρους GPS είναι περίπου 10 m. Ανάλογα με το περιβάλλον της τοποθεσίας, το σφάλμα τριγωνισμού μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Σε αυτήν την περίπτωση, η πραγματική τοποθεσία σας μπορεί να μην αντιστοιχεί με την τοποθεσία στο χάρτη με βάση τις πληροφορίες GPS. Εν τω μεταξύ, οι δορυφόροι GPS ελέγχονται από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και ο βαθμός ακρίβειας μπορεί να αλλαχθεί σκοπίμως.

- Σφάλμα κατά τη διαδικασία τριγωνισμού
  Η κάμερα λαμβάνει πληροφορίες θέσης περιοδικά. Υπάρχει μια μικρή διαφορά ώρας ανάμεσα από το χρόνο λήψης των πληροφοριών τοποθεσίας και το χρόνο εγγραφής των πληροφοριών τοποθεσίας σε μια εικόνα. Συνεπώς, η πραγματική τοποθεσία εγγραφής μπορεί να μην αντιστοιχεί ακριβώς με την τοποθεσία στο χάρτη με βάση τις πληροφορίες GPS.

Πληροφορίες για τον περιορισμό χρήση του GPS σε αεροπλάνο

- Κατά την απογείωση και προσγείωση αεροπλάνου, ρυθμίστε το [Λειτ. αεροπλάνου] σε [Ναι].

- Αν δεν θέλετε να εγγράψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας και κατεύθυνσης, ρυθμίστε το [Ρύθμιση GPS] σε [Όχι].

Πληροφορίες για άλλο περιορισμό

- Χρησιμοποιήστε το GPS σύμφωνα με τους κανονισμούς του χώρου όπου βρίσκεστε ή της κατάστασης.

Πληροφορίες για το σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων

- Χρησιμοποιείται το σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων "WGS-84".

Πίσω στην κορυφή