Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (katselu) > MENU-kohteet (katselu) > Katso TV:stä (vainDSC-HX30/HX30V)

## Katso TV:stä (vainDSC-HX30/HX30V)

Jos kameraa ja TV:tä ei ole liitetty HDMI-kaapelilla, voit katsella kuvia verkkoon liitetystä TV:stä siirtämällä kuvan kamerasta.

1. Siirry toistotilaan painamalla (toisto) -painiketta.

1. MENU (Katso TV:stä) laite, johon halutaan muodostaa yhteys

1. Kun haluat toistaa kuvia käyttämällä diaesitystä, paina säädinpyörässä .

- Jos haluat toistaa kuvia manuaalisesti, paina säädinpyörässä /.

- Jos haluat vaihtaa liitettävän laitteen, valitse painamalla säädinpyörässä [OPTION] [Laitelista] ja paina .

### Diaesityksen asetus

Voit muuttaa diaesityksen asetuksia painamalla säädinpyörässä [Kuvaesityksen asetus] .

Toistovalinta | Valitsee näytettävien kuvien ryhmän. Asetus on pysyvästi [Kansio], kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen. Kansionäkymä: Valitsee vaihtoehdon [Kaikki] tai [Kansio]. Pvm. -näkymä: Valitsee vaihtoehdon [Kaikki] tai [Tämä päivämäärä].
Musiikki* | Valitsee vaihtoehdon [Music1]–[Music4] tai [Mykistä].
Tehosteet* | Valitsee vaihtoehdon [Päällä] tai [Pois].
Kuvaväli | Valitsee vaihtoehdon [Lyhyt] tai [Pitkä].

* Asetukset ovat voimassa vain toimintojen kanssa yhteensopivan BRAVIA TV:n kanssa.
Huomautuksia

- Voit käyttää tätä toimintoa TV:ssä, joka tukee DLNA renderer -ominaisuutta.

- Voit katsella kuvia Wi-Fi Direct -liitetystä TV:stä tai verkkoon liitetystä TV:stä (kaapeli-TV mukaan lukien).

- Kun käytetään Wi-Fi Direct -liitettyä TV:tä, voit katsella kuvia, vaikka TV:tä ei olisi liitetty verkkoon.

- Jos TV ja kamera liitetään käyttämättä Wi-Fi Direct -ominaisuutta, tukiasema täytyy rekisteröidä ensin kameraan. [Tietoja]

- Kuvien näyttäminen TV:ssä voi kestää jonkin aikaa.

- TV:ssä ei voi näyttää videoita Wi-Fi-yhteyttä käyttämällä. Käytä HDMI-kaapelia (myydään erikseen).

- Vaikka [3D-valokuva]-, [3D-pyyhkäisypanoraama]- tai [Usean kulman pyyhkäisy] -tilassa kuvatut kuvat siirrettäisiin TV:hen, niitä ei voi toistaa 3D-kuvina.

- Vaikka diaesityksen [Musiikki]-asetukseksi valittaisiin [Mykistä], ääntä voi kuulua. Jos näin tapahtuu, tarkista TV:n musiikkiasetukset.

- Kun sarjakuvia siirretään TV:hen, vain pääkuva tai kaikki kuvat siirretään [Näytä jatkuvan kuv. ryhmä] -asetusten mukaisesti. [Tietoja]

Liittyvä aihe
WPS-painallus (vain DSC-HX30/HX30V)
Tukiaseman aset. (vain DSC-HX30/HX30V)
Takaisin ylös