Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > Videolevyn luontimenetelmän valinta

## Videolevyn luontimenetelmän valinta

Kunkin levytyypin ominaisuudet
Levyn luominen muulla laitteella kuin tietokone
Voit luoda levyn tällä kameralla tallennetuista AVCHD-videoista.
Valitse levysoittimelle sopiva menetelmä.
Jos haluat lisätietoja levyn luomisesta ”PlayMemories Home” -ohjelmiston avulla, katso ”PlayMemories Home Help Guide”.
Tietoja videoiden tuomisesta PC:hen on kohdassa [Tietoja].

Levytyyppi/tarkoitus | Tallennettavan videon laatu | Soitin
PS | FX | FH | HQ
Kuvien tallentaminen teräväpiirtoisella (HD) kuvanlaadulla |  |  |  |  | Blu-ray-soittimet (Sony Blu-ray -soitin, PlayStation 3 tms.)
Kuvien tallentaminen teräväpiirtoisella (HD) kuvanlaadulla (AVCHD-levy) |  |  |  |  | AVCHD-muodon toistolaitteet (Sony Blu-ray -soitin, PlayStation 3 tms.)
Kuvien tallentaminen normaalilla (STD) kuvanlaadulla |  |  |  |  | Tavalliset DVD-toistolaitteet (DVD-soitin, tietokoneet, joilla voidaan toistaa DVD-levyjä jne.)

### Kunkin levytyypin ominaisuudet

Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu | Blu-ray-levyn avulla voidaan tallentaa pidempikestoisia teräväpiirtoisia (HD) videoita kuin DVD-levyille.
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu (AVCHD-levy) | Teräväpiirtoisia (HD) videoita voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyille, ja tuloksena on teräväpiirtoinen (HD) levy. Teräväpiirtoinen (HD) levy voidaan toistaa AVCHD-muodon toistolaitteissa, kuten Sony Blu-ray -levysoitin ja PlayStation 3. Levyä ei voi toistaa tavallisissa DVD-soittimissa.
Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu | Teräväpiirtoisista (HD) videoista normaalilaatuisiksi (STD) videoiksi muunnetut videot voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyillä, ja tuloksena on normaalilaatuinen (STD) levy.

Levytyypit, joita voidaan käyttää ”PlayMemories Home” -ohjelmiston kanssa
Seuraavia 12 cm:n levyjä voidaan käyttää ”PlayMemories Home” -ohjelmiston kanssa. Jos haluat tietoja Blu-ray-levyistä, katso [Tietoja].
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ei voida kirjoittaa uudelleen.
DVD-RW/DVD+RW: Voidaan uudelleenkirjoittaa ja käyttää uudelleen.

- Pidä aina PlayStation 3 ajan tasalla käyttämällä uusinta PlayStation 3 -järjestelmäohjelmistoa.

- PlayStation 3 ei välttämättä ole saatavana eräissä maissa/eräillä alueilla.

### Levyn luominen muulla laitteella kuin tietokone

Voit luoda levyn myös käyttämällä Blu-ray-tallenninta tai DVD-kirjoitinta. Luotavien levyjen tyyppi vaihtelee käytettävän laitteen mukaan.

Laitteet | Levytyyppi
Luo Blu-ray-levyn tai normaalilaatuisen (STD) levyn käyttämällä Blu-ray-tallenninta. | Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu | Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu
Luo AVCHD-levyn tai normaalitarkkuuksisen (STD) levyn käyttämällä muuta DVD-kirjoitinta kuin DVDirect Express. | Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu (AVCHD-levy) | Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu
Luo normaalitarkkuuksisen (STD) levyn käyttämällä esimerkiksi HDD-tallenninta. | Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu | —

Huomautuksia

- Jos haluat luoda Blu-ray-levyn [AVC HD 28M (PS)] -muodossa tallennetuista videoista, sinun täytyy käyttää AVCHD-muodon Ver. 2.0 kanssa yhteensopivaa laitetta. Luotu Blu-ray-levy voidaan toistaa vain AVCHD-muodon Ver. 2.0 kanssa yhteensopivalla laitteella.

- Lisätietoja levyn luonnista on käytettävän laitteen käyttöohjeissa.

- Jos levy luodaan Sony DVDirect-aseman (DVD-kirjoittimen) avulla, käytä DVD-kirjoittimen muistikorttipaikkaa tai liitä DVD-kirjoitin USB-liitännän kautta tietojen siirtämistä varten.

- Jos käytät Sony DVDirect-asemaa (DVD-kirjoitinta), tarkista, että kiinteä ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.

Takaisin ylös