Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Automatique supérieur

## Automatique supérieur

L’appareil combine la Reconnaissance de scène et une technologie d’image de haute qualité pour prendre automatiquement les images avec les réglages optimaux.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Automatique supérieur).

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

L’appareil prend des images en rafale lorsque cela est nécessaire et superpose les images multiples. En superposant les images, l’appareil enregistre une image avec moins de flou du sujet et de bruits.
Quelle est la différence entre le mode Auto supérieur et le mode Auto intelligent ?
En mode Auto supérieur, l’appareil prend des images en rafale basées sur la scène reconnue, puis crée un composé des images en rafale (prise de vue en superposition).
L’appareil corrige automatiquement le contre-jour et réduit le bruit en superposant les images, de sorte qu’une image de meilleure qualité est obtenue qu’en mode Auto intelligent.
: Reconnaissance de scène
Scène de nuit
Portrait de nuit
Contre-jour
Portrait Contre-jour
Paysage
Macro
Portrait
Enfant en bas âge
Projecteur
Faible éclairage
Trépied
Déplacement
: Traitement de la superposition
Crépuscule sans trépied
Anti-flou de mouvement
Correct. contre-jour HDR

- L’appareil sélectionne automatiquement un mode de superposition sur la base de la scène reconnue, et (superposition) apparaît sur l’écran.

Remarques

- L’enregistrement d’une image prend plus de temps lorsque l’appareil superpose les images.

- Dans des conditions de faible éclairage telles que des scènes de nuit, placez [Flash] sur [Désactivé] pour obtenir l’effet optimal des images superposées.

Rubrique associée
Reconnaissance de scène
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut