Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Prise de vue d’images fixes/films

## Prise de vue d’images fixes/films

Impossible d’enregistrer des images.

- Si les images sont enregistrées dans la mémoire interne bien qu’une carte mémoire soit insérée dans l’appareil, assurez-vous que la carte mémoire est complètement insérée dans l’appareil.

- Vérifiez la capacité libre de la mémoire interne ou de la carte mémoire.Si elle est pleine, effectuez l’une des opérations suivantes :

- Supprimez des images inutiles.[Détails][Détails]

- Changez la carte mémoire.

- La prise de vue n’est pas possible pendant la charge du flash.

- Pour l’enregistrement de films, il est recommandé d’utiliser les cartes mémoire suivantes :

- « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), « Memory Stick PRO-HG Duo »

- Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC ou carte mémoire SDXC (Classe 4 ou plus rapide)

- Placez [Mode Démo] sur [Désact].[Détails]

La fonction de détection de sourire est inopérante.

- Aucune image n’est prise si un visage souriant n’est pas détecté.[Détails]

- Placez [Mode Démo] sur [Désact].[Détails]

La fonction Anti-flou est inopérante.

- Il se peut que la fonction Anti-flou ne s’effectue pas correctement lors de la prise de vue de scènes nocturnes.

- Prenez la vue après avoir enfoncé le déclencheur à mi-course.

L’enregistrement prend beaucoup de temps.

- Lorsque la vitesse d’obturation devient inférieure à une certaine vitesse, lorsque vous prenez des images dans des endroits sombres, par exemple, l’appareil réduit automatiquement le bruit d’image.Cette fonction est appelée Obturation lente NR (réduction de bruit) et la prise de vue prend plus longtemps.

L’image n’est pas nette.

- Le sujet est trop proche.Lors de la prise de vue, assurez-vous de positionner l’objectif plus loin du sujet que la distance de prise de vue minimum (environ 1 cm (13/32 po) (W)/1,7 m (5 pi 7 po) (T) depuis l’objectif).

- Le mode (Scène de nuit), (Paysage), (Feux d’artifice) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène lors de la prise de vue d’images fixes.

Le zoom ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique lors de la :

- Prise de vue en [i-Panorama par balayage]

- Prise de vue en [Panorama 3D par balayage]

- Prise de vue en [Balayage angles multiples]

- Vous ne pouvez pas utiliser de fonctions de zoom autres que le zoom optique lorsque :

- En mode [Automatique supérieur]

- En [Flou de profondeur]

- Le mode (Correct. contre-jour HDR) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène

- La Détection de sourire est active.

- [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

Impossible de sélectionner la fonction Détection de visage.

- Vous ne pouvez sélectionner Détection de visage que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et le mode de mesure se trouve sur [Multi].

Le flash ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque :

- Prise de vue en mode Flou de profondeur

- Le mode Rafale est sélectionné.[Détails]

- Le mode (Anti-flou de mouvement), (Scène de nuit), (Crépuscule sans trépied), (Sensibil élevée), (Feux d’artifice) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène.

- Vous effectuez une prise de vue en mode Panorama par balayage.

- Prise de vue en mode 3D

- Vous effectuez une prise de vue en Mode Film.

- Placez le flash sur [Activé] lorsque le mode Sélection scène se trouve sur le mode (Paysage), (Gastronomie), (Animal domestique), (Plage) ou (Neige).[Détails]

Des points blancs circulaires flous apparaissent sur les images prises avec le flash.

- Des particules (poussière, pollen, etc.) dans l’air ont reflété la lumière du flash et apparaissent sur l’image.Ce n’est pas une anomalie.[Détails]

La fonction de prise de vue en gros plan (Macro) est inopérante.

- L’appareil règle automatiquement la mise au point.Enfoncez le déclencheur à mi-course et maintenez-le sur cette position.Le réglage de la mise au point peut prendre un certain temps lors de la prise de vue d’un sujet proche.

- Le mode (Paysage), (Scène de nuit), (Feux d’artifice) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène.

La date et l’heure ne sont pas affichées sur l’écran.

- La date et l’heure ne s’affichent pas pendant la prise de vue.Elles ne s’affichent que pendant la lecture.

Le nombre F et la vitesse d’obturation clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course et que vous le maintenez sur cette position.

- L’exposition est incorrecte.Corrigez l’exposition.[Détails]

Les couleurs d’image ne sont pas correctes.

- Réglez la Balance des blancs.[Détails]

- Effet Photo est sélectionné.[Détails]

Il y a du bruit sur l’image lorsque vous regardez l’écran dans un endroit sombre.

- L’appareil tente d’améliorer la visibilité de l’écran en augmentant temporairement la luminosité de l’image dans des conditions de faible éclairage.Ceci est sans effet sur l’image enregistrée.

Une ombre sombre est visible sur l’image.

- Selon la luminosité du sujet, il se peut que vous voyez une ombre sombre lorsque vous modifiez l’ouverture.Ce n’est pas une anomalie.

Les yeux du sujet sont rouges.

- Placez [Attén. yeux roug] sur [Auto] ou [Act].[Détails]

- Lorsque vous utilisez le flash, prenez le sujet depuis une distance inférieure à la portée du flash.

- Éclairez la pièce avant de prendre le sujet.

- Retouchez l’image à l’aide de [Retoucher] [Correction des yeux rouges] dans le menu de visualisation [Détails] ou rectifiez-la à l’aide de « PlayMemories Home » [Détails].

Des points apparaissent et restent sur l’écran.

- Ce n’est pas une anomalie.Ces points ne sont pas enregistrés.

Impossible d’effectuer une prise de vue en rafale.

- La mémoire interne ou la carte mémoire est pleine.Supprimez des images inutiles.[Détails][Détails]

- Le niveau de la batterie est faible.Insérez une batterie chargée.

La même image est prise plusieurs fois.

- Placez [Réglag. prise d. v. en continu] sur [Prise de vue unique].[Détails]

- [Reconnaissance de scène] est placé sur [Avancé].[Détails]

Lorsque la luminosité du sujet change, un bruit de cliquetis est entendu.

- C’est le son du filtre ND, à l’intérieur de l’objectif, qui fonctionne.Ce n’est pas une anomalie.

Haut