Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > Mozgóképeket tartalmazó lemez készítése > Módszer kiválasztása mozgóképeket tartalmazó lemez készítéséhez

## Módszer kiválasztása mozgóképeket tartalmazó lemez készítéséhez

Az egyes lemeztípusok jellemzői
Lemez készítése más eszközzel, nem számítógéppel
A fényképezőgéppel rögzített, számítógépre importált AVCHD mozgóképekből lemez készíthető.
Válassza ki a lemezlejátszónak megfelelő módszert.
A mozgóképeket tartalmazó lemez „PlayMemories Home” programmal történő elkészítésével kapcsolatos részleteket lásd: „PlayMemories Home Help Guide”.
A mozgóképek számítógépre importálásával kapcsolatban lásd: [Részletek].

Lemeztípus/felhasználás | Rögzíthető mozgóképminőség | Lejátszó
PS | FX | FH | HQ
Képek nagy felbontású (HD) képminőségben való mentéséhez |  |  |  |  | Blu-ray lemezt lejátszó készülékek (Sony Blu-ray lemezlejátszó, PlayStation 3 stb.)
Képek nagy felbontású (HD) képminőségben való mentéséhez (AVCHD-lemez) |  |  |  |  | AVCHD formátumot lejátszó készülékek (Sony Blu-ray lemezlejátszó, PlayStation 3 stb.)
Képek normál felbontású (STD) képminőségben való mentéséhez |  |  |  |  | Egyszerű DVD-lejátszó készülékek (DVD-lejátszó, DVD-t lejátszó számítógép stb.)

### Az egyes lemeztípusok jellemzői

Nagy felbontású (HD) képminőség | A Blu-ray lemezek használata lehetővé teszi, hogy nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképeket rögzítsen, és a felvételek időtartama meghaladhatja a DVD-lemezekét.
Nagy felbontású (HD) képminőség (AVCHD-lemez) | A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és nagy felbontású (HD) képminőségű lemez készül. A nagy felbontásos (HD) képminőségű lemezek lejátszhatók AVCHD formátumot támogató lejátszó készülékeken, például Sony Blu-ray lemezlejátszón vagy egy PlayStation 3 konzolon. A lemezeket nem lehet lejátszani egyszerű DVD-lejátszókon.
Normál felbontású (STD) képminőség | A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképekből konvertált normál felbontásos (STD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és normál felbontású (STD) képminőségű lemez készül.

A „PlayMemories Home” programmal használható lemeztípusok
A következő 12 centiméteres lemezek használhatók a „PlayMemories Home” programmal. A Blu-ray lemezekkel kapcsolatos további információkat lásd: [Részletek].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nem lehet újraírni.
DVD-RW / DVD+RW: Újraírható és újból használható.

- A PlayStation 3 konzolt mindig frissíteni kell a legfrissebb elérhető PlayStation 3 rendszerszoftver-verzióra.

- Egyes országokban/térségekben a PlayStation 3 nem érhető el.

### Lemez készítése más eszközzel, nem számítógéppel

Lemez készíthető Blu-ray felvevővel vagy DVD-íróval is. A készíthető lemezek fajtája a használt készüléktől függ.

Készülékek | Lemeztípus
Blu-ray lemezt vagy normál felbontásos (STD) képminőségű lemezt készíthet Blu-ray felvevővel. | Nagy felbontású (HD) képminőség | Normál felbontású (STD) képminőség
AVCHD vagy normál (STD) felbontásos képminőségű lemezt készíthet DVD-íróval (nem a DVDirect Express készülékkel). | Nagy felbontású (HD) képminőség (AVCHD-lemez) | Normál felbontású (STD) képminőség
Normál (STD) felbontásos képminőségű lemezt készíthet például egy HDD felvevővel. | Normál felbontású (STD) képminőség | —

Megjegyzések

- Ha [AVC HD 28M (PS)] formátumú mozgóképekből készít Blu-ray lemezeket, akkor ehhez olyan készüléket kell használni, amely kompatibilis az AVCHD Ver. 2.0 formátummal. A készített Blu-ray lemezek csak AVCHD Ver. 2.0 formátummal kompatibilis készüléken játszhatók le.

- A lemezek készítésével kapcsolatban további részleteket a használt készülékhez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

- Ha a Sony DVDirect DVD-íróval készít lemezt, az adatok áttöltéséhez használja a DVD-író memóriakártya helyét, vagy csatlakoztassa a DVD-írót USB-kapcsolattal.

- A Sony DVDirect DVD-író használata esetén ellenőrizze, hogy a firmware frissítve lett-e a legújabb verzióra.

Vissza a tetejére