Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Helymeghatározó adatok (csak a DSC-HX20V/HX30V esetében)

## Helymeghatározó adatok (csak a DSC-HX20V/HX30V esetében)

Leolvasható a GPS helymeghatározási állapot. Ha a helymeghatározó adatok megjelennek, a fényképezőgép képes a helymeghatározásra.

1. MENU (Helymeghatározó adatok) a vezérlőtárcsán

A fényképezőgép megjeleníti a helymeghatározó adatokat.
GPS jelzések
A jelzés (A) a vett GPS jel erőssége szerint változik, ha a GPS aktiválva van.

GPS jelzések | Helymeghatározási állapot | A GPS vétel állapota
Nincs jelzés | Ki | A [GPS beállítás] [Ki] értékre lett állítva, vagy hiba történt.
| Akadályozott | A fényképezőgép nem érzékel GPS jeleket, emiatt nem tudja lekérni a helyinformációkat. Használja a fényképezőgépet a szabadban.
| Keresés | A GPS műholdak keresése. A helymeghatározás megkezdése több percbe is telhet.
| Helymeghatározás | A fényképezőgép GPS jeleket érzékel, és le tudja kérni a helyinformációkat. Ha a helymeghatározás lehetséges, megjelenik a szélesség és a hosszúság (B).

Műholdakkal és helymeghatározással kapcsolatos jelzések
A helymeghatározó adatok képernyőjén (C) a műholdak helyzete látható. A helymeghatározási jelzés (D) a műholdadatok vételének állapotát mutatja. Ha a helymeghatározás sikeres, a helymeghatározási jelzés színe zöldre változik.
Megjegyzések

- Bizonyos helyeken és időpontokban előfordulhat, hogy a helymeghatározás lassú vagy sikertelen, pedig a fényképezőgép le tudja kérni a műholdadatokat.

- Ne takarja el a GPS érzékelőt az ujjával, ha a készülék GPS műholdakat keres, vagy helymeghatározást végez. Ellenkező esetben csökken a GPS érzékelő érzékenysége, és sikertelenné válhat a helymeghatározás.

Kapcsolódó témakörök
GPS beállítás (csak a DSC-HX20V/HX30V esetében)
GPS (csak a DSC-HX20V/HX30V esetében)
Vissza a tetejére