Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A beállítások módosítása > Felvétel beállítások > Tiszta kép zoom

## Tiszta kép zoom

Teljes zoomarány [Tiszta kép zoom] választása esetén (beleértve a 20-szoros optikai zoomot)
A [Tiszta kép zoom] funkció segítségével fényképezéskor az eredetihez közeli képminőséggel nagyíthatja ki a képet.
Ha a választott fényképméret lehetővé teszi, a fényképezőgép az eredeti képminőséget megtartva nagyítja ki a képet.
Ha a [Tiszta kép zoom] funkció beállítása [Be], a fényképezőgép automatikusan átvált [Tiszta kép zoom] üzemmódra, amikor a kért zoomarányt az eredeti képminőség megtartásával már nem lehet biztosítani.

1. Állítsa a fényképezőgépet fényképezés üzemmódba.

1. MENU (Beállítások) (Felvétel beállítások) [Tiszta kép zoom] kívánt üzemmód

| Be | Ha a választott fényképméret ezt megköveteli, az eredeti képminőség lehető legkisebb mértékű lerontásával nagyítja ki a képet. A ikon megjelenésével jelzett zoomarány esetén bekapcsol a [Tiszta kép zoom] funkció.
| Ki | Nem használja a [Tiszta kép zoom] funkciót.

Megjegyzések

- Ha olyan zoomolási tartományon belül akar maradni, amelyben megmarad az eredeti képminőség, állítsa a [Tiszta kép zoom] és a [Digitális zoom] beállítást [Ki] értékre. [Részletek]

- A [Tiszta kép zoom] funkció nem működik az alábbi helyzetekben:

- Mozgókép üzemmódban

- [iPanorámapásztázás] üzemmódban

- [Kép effektus] üzemmódban

- [Defókuszált háttér] üzemmódban

- Ha a Mosolyexponálás funkció aktív.

- Ha az [Önkioldó] beállítása [Önarckép - Egy ember], [Önarckép - Két ember] vagy [Önkioldó: Folyamatos Felvétel].

- Ha a [Folyamat. Felvétel Beállítások] beállítása [Folyamatos Felvétel].

- Ha (HDR ellenfény-kompenzáció) vagy (Mesterfokú sport fényképek) üzemmód lett kiválasztva a Színhelyválasztás képernyőn.

- Az Arcfelismerés funkció nem működik a [Tiszta kép zoom] tartományában.

### Teljes zoomarány [Tiszta kép zoom] választása esetén (beleértve a 20-szoros optikai zoomot)

A támogatott zoomarányok a kép méretétől függően ettől eltérőek.

Fénykép mérete | Legnagyobb zoomarány
18M | Kb. 40×
10M | Kb. 53×
5M | Kb. 75×
VGA | Kb. 306×
16:9(13M) | Kb. 40×
16:9(2M) | Kb. 102×

Vissza a tetejére