Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni Orologio > Regol. autom. area (Solo DSC-HX20V/HX30V)

## Regol. autom. area (Solo DSC-HX20V/HX30V)

Se si rileva una differenza nell’ora locale, la fotocamera regola il fuso orario usando il GPS per acquisire le informazioni sulla posizione.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni Orologio) [Regol. autom. area] modo desiderato

| Acceso | Regola/ Non regola automaticamente l'area.
| Spento

Note

- [Regol. autom. area] non è valido se [Impostaz. GPS] è impostato su [Spento].

- Si deve impostare [Impost. data & ora] sulla fotocamera prima di usarla.

- A seconda del fuso orario, [Regol. autom. area] potrebbe non funzionare correttamente. In quel caso, impostare [Regol. autom. area] su [Spento].

Argomento collegato
Impostaz. GPS (solo DSC-HX20V/HX30V)
GPS (solo DSC-HX20V/HX30V)
Torna all’inizio