Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Flash

## Flash

1. Premere (Flash) sulla rotella di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con la rotella di controllo.

| (Autom.) | Il flash funziona automaticamente nei posti bui o in presenza di controluce.
| (Attivato) | Il flash funziona sempre.
| (Sincr. lenta) | Il flash funziona sempre. La velocità dell’otturatore è lenta in posti bui per riprendere chiaramente lo sfondo che si trova al di fuori della luce del flash.
| (Disattivato) | Il flash non funziona.

Quando nelle foto con flash appaiono le “Macchie circolari bianche”
Questo è causato da particelle (polvere, polline, ecc.) che fluttuano vicino all’obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera, appaiono come macchie circolari bianche.
Come è possibile ridurre le “macchie circolari bianche”?

- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza un flash.

- Selezionare il modo (Riduz. sfocatura per movim.) o (Alta sensibilità) in Selezione scena. ([Disattivato] viene selezionato automaticamente.)

Note

- Il flash lampeggia due volte. Il primo lampeggio regola la quantità di luce.

- Durante la carica del flash si visualizza .

- Quando si usa il flash, il flash fuoriesce automaticamente. Non coprire il flash con le dita.

- Il flash scende automaticamente quando non è necessario nel seguente modo:

- Quando la fotocamera è spenta o è cambiata al modo di riproduzione o al modo USB.

- Quando il modo del flash è impostato su (Disattivato).

- Quando la manopola del modo è impostata su [i-Panorama in movimento] o [Modo filmato].

- Quando si preme il tasto MOVIE.

Quando non si usa il flash, impostare prima il modo del flash su [Disattivato] in modo che il flash non fuoriesca.

- Non spingere giù o tirare su il flash manualmente. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento.

- Non è possibile usare il flash durante la ripresa con raffica.

- Quando si riprende con il flash e lo zoom è impostato su W, l’ombra dell’obiettivo potrebbe apparire sullo schermo, a seconda delle condizioni di ripresa. Se ciò accade, impostare lo zoom su T e riprendere di nuovo con il flash.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio