Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Soluzione dei problemi > GPS (solo DSC-HX20V/HX30V)

## GPS (solo DSC-HX20V/HX30V)

La fotocamera non sta ricevendo un segnale GPS.

- Impostare [Impostaz. GPS] su [Acceso]. [Dettagli]

- La fotocamera potrebbe non essere in grado di ricevere i segnali radiofonici dai satelliti GPS a causa delle ostruzioni.

- Per triangolare correttamente le informazioni sulla posizione, portare la fotocamera in uno spazio aperto e riaccendere la fotocamera.

Errore eccessivo nelle informazioni sulla posizione.

- Il margine di errore può essere fino a diverse centinaia di metri a seconda degli edifici circostanti, dei segnali GPS deboli, ecc.

Ci vuole del tempo per triangolare anche se vengono esaminati i [Dati assistente GPS].

- [Impost. data & ora] non è impostato o l’ora impostata è cambiata molto. Impostare correttamente la data e l’ora. [Dettagli]

- Il termine di validità dei dati assistente GPS è scaduto. Aggiornare i dati assistente GPS. [Dettagli]

- Poiché le posizioni dei satelliti GPS variano costantemente, potrebbe volerci più tempo per determinare la posizione o il ricevitore potrebbe non essere in grado di determinare affatto la posizione, a seconda della posizione e dell’ora in cui si usa la fotocamera.

- “GPS” è un sistema per determinare la posizione geografica triangolando i segnali radiofonici dai satelliti GPS. Evitare di usare la fotocamera in posti in cui i segnali radiofonici sono bloccati o riflessi, come un luogo ombroso circondato da edifici o alberi, ecc. Usare la fotocamera in ambienti a cielo aperto.

Le informazioni sulla posizione o sulla direzione non sono state registrate.

- La direzione di ripresa non viene registrata quando si riprendono i filmati.

- Usare “PlayMemories Home” per importare sul computer i filmati con le informazioni sulla posizione GPS.

Errore eccessivo nelle informazioni sulla bussola.

- Non mettere la fotocamera molto vicino ad una fonte magnetica o ad un metallo.

Torna all’inizio