Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > ISO

## ISO

Regola la sensibilità luminosa quando la fotocamera è impostata su Ripresa con esposizione manuale, Programmazione automatica o [Ripresa avanzata sport] in Selezione scena. Regola la sensibilità usando la rotella di controllo nel modo di Ripr. con esposizione man. Nel Modo filmato, [ISO] è fissato su [Autom.]. Non è possibile cambiare le impostazioni.

1. MENU (ISO) modo desiderato

| (Autom.) | Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
| /////// | È possibile ridurre la sfocatura dell’immagine nei luoghi bui o con i soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore). Le impostazioni ISO superiori a [ISO6400] sono ottenute usando la tecnologia di immagine nitida e la ripresa a raffica con sovrapposizione.

Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliata)
La sensibilità ISO è un grado di velocità per il supporto di registrazione che incorpora un sensore delle immagini che riceve la luce. Anche quando l’esposizione è uguale, le immagini variano a seconda della sensibilità ISO.
Sensibilità ISO alta
Registra un’immagine luminosa anche in luoghi bui aumentando la velocità dell’otturatore per ridurre la sfocatura.
Tuttavia, l’immagine tende a diventare disturbata.
Sensibilità ISO bassa
Registra un’immagine più uniforme.
Tuttavia, quando l’esposizione è insufficiente, l’immagine potrebbe diventare più scura.
Note

- Quando [ISO] è impostato su [ISO6400] o [ISO12800], ci vuole un po’ di tempo per registrare un’immagine, perché la fotocamera sovrappone l’immagine. Il flash non funziona con queste impostazioni.

- Non è possibile selezionare [Autom.] quando la fotocamera è impostata su Ripr. con esposizione man. [ISO100] è l’impostazione predefinita.

- È possibile selezionare solo da [Autom.], da [ISO100] a [ISO800] quando il modo di ripresa è impostato sul modo di ripresa a raffica o bracketing.

Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio