Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Bil. bianco

## Bil. bianco

Per catturare il colore bianco di base nel modo [Imp. s/press.].
Regola i toni di colore secondo le condizioni di illuminazione circostante. Usare questa funzione se il colore dell’immagine sembra innaturale.

1. MENU (Bil. bianco) modo desiderato

| (Autom.) | Regola automaticamente il bilanciamento del bianco in modo che i colori sembrino naturali.
| (Luce giorno) | Consente di regolare per le condizioni all’aperto in una giornata di sole, le viste di sera, le scene notturne, le insegne al neon, i fuochi d’artificio, ecc.
| (Nuvoloso) | Consente di regolare per un cielo nuvoloso o un luogo ombreggiato.
| (Bil. bianco a fluorescenza 1) (Bil. bianco a fluorescenza 2) (Bil. bianco a fluorescenza 3) | [Bil. bianco a fluorescenza 1]: Consente di regolare in presenza di luci a fluorescenza bianche. [Bil. bianco a fluorescenza 2]: Consente di regolare in presenza di luci a fluorescenza bianche naturali. [Bil. bianco a fluorescenza 3]: Consente di regolare in presenza di luci a fluorescenza bianche diurne.
| (Incandescente) | Consente di regolare per i luoghi con luci a incandescenza o in presenza di luci intense, come in uno studio fotografico.
| (Flash) | Consente di regolare per le condizioni del flash.
| (Sing. press.) | Regola il bilanciamento del bianco a seconda della fonte di illuminazione. Usare questo modo quando [Autom.] e altre impostazioni non forniscono i colori accurati.
| (Imp. s/press.) | Memorizza il colore bianco di base che sarà usato nel modo [Sing. press.]. [Dettagli]

Effetti delle condizioni di illuminazione
Il colore visibile del soggetto è influenzato dalle condizioni di illuminazione.
I toni di colore vengono regolati automaticamente, ma è possibile regolare manualmente i toni di colore usando la funzione di Bilanciamento del bianco.
Luce del giorno (Bianca come standard)
Nuvoloso (Bluastro)
Fluorescente (Sfumato di verde)
Incandescente (Rossastro)
Note

- Quando si riprende con un flash in un modo diverso da [Flash], [Bil. bianco] è impostato su [Autom.].

- Quando [Flash] è impostato su [Attivato] o [Sincr. lenta], solo il bilanciamento del bianco può essere regolato su [Autom.], [Flash], [Sing. press.] o [Imp. s/press.].

- [Imp. s/press.] non può essere selezionato durante la carica del flash.

### Per catturare il colore bianco di base nel modo [Imp. s/press.].

1. Inquadrare un oggetto bianco come un pezzo di carta che riempie lo schermo nelle stesse condizioni di illuminazione di quando si riprende il soggetto.

1. MENU (Bil. bianco) [Imp. s/press.] sulla rotella di controllo

Lo schermo diventa momentaneamente nero e quando il bilanciamento del bianco è stato regolato e memorizzato nella memoria, la schermata di registrazione si visualizza di nuovo.
Note

- Se l’indicatore lampeggia durante la ripresa, il bilanciamento del bianco non è impostato o non può essere impostato. Usare il bilanciamento del bianco automatico.

- Non scuotere né colpire la fotocamera mentre è in corso [Imp. s/press.].

- Quando il modo del flash è impostato su [Attivato] o [Sincr. lenta], il bilanciamento del bianco è regolato sulla condizione in cui il flash viene emesso.

Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio