Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (weergeven) > MENU-onderdelen (Weergeven) > Verzenden via TransferJet

## Verzenden via TransferJet

Beelden ontvangen met TransferJet
Afzonderlijk aangeschafte TransferJet-compatibele apparaten gebruiken
TransferJet is een technologie voor draadloze gegevensoverdracht van dichtbij, waarmee gegevens kunnen worden overgebracht door de twee apparaten die u met elkaar wilt laten communiceren dicht bij elkaar uit te lijnen.
Om erachter te komen of uw camera is voorzien van de TransferJet-functie, controleert u de aanwezigheid van de (TransferJet-)markering op de onderkant van de camera.
Door een Memory Stick met TransferJet (los verkrijgbaar) te gebruiken, kunt u beelden overbrengen tussen TransferJet-compatibele apparaten.
Voor meer informatie over TransferJet, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Memory Stick met TransferJet.

1. Plaats een Memory Stick met TransferJet in de camera.

1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

1. MENU (Verzenden via TransferJet) gewenste functie op het besturingswiel

1. Breng beelden over door de (TransferJet-)markeringen op de camera en het andere apparaat dicht bij elkaar uit te lijnen.

Een bevestigingsgeluid klinkt wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

(Dit beeld) | Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie zenden.
(Meerdere beelden) | Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te zenden. Na stap 3 selecteert u een beeld dat u wilt zenden, en drukt u op . Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op om het merkteken te annuleren. MENU [OK]

Opmerkingen

- U kunt alleen stilstaande beelden overbrengen.

- U kunt maximaal 10 beelden tegelijk overbrengen. Echter, bij 3D-beelden wordt zowel het MPO-bestand als het JPEG-bestand overgedragen. Afhankelijk van het ontvangende apparaat, worden maximaal 20 beelden ontvangen.

- Stel [TransferJet] in op [Aan] bij (Instellingen). [Details]

- In een vliegtuig stelt u [Vliegtuig-stand] in op [Aan] bij (Instellingen) [Details]. Verder houdt u zich aan de regels die gelden op de plaats waar u de camera gebruikt.

- De verbinding wordt verbroken als het overbrengen niet binnen 30 seconden kan worden uitgevoerd. Als dit gebeurt selecteert u [Ja] en lijnt u de twee (TransferJet-)markeringen op de camera en het andere apparaat opnieuw met elkaar uit.

- Een Memory Stick met TransferJet en cameramodellen met TransferJet worden in sommige landen en gebieden niet verkocht als gevolg van lokale wetten en regelgeving.

- Stel de [TransferJet] functie in op [Uit] in andere landen en gebieden dan waar u de camera hebt gekocht. Afhankelijk van het land of gebied, kunt u bij gebruik van de TransferJet-functie aansprakelijk zijn vanwege lokale beperkingen op het zenden van elektromagnetische golven.

### Beelden ontvangen met TransferJet

1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

1. Lijn de (TransferJet-)markeringen op de camera en het zendende apparaat dicht bij elkaar uit om de beelden te kunnen ontvangen.

Een bevestigingsgeluid klinkt wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
Hints voor het met succes zenden en ontvangen van gegevens
Lijn de (TransferJet-)markeringen op de camera en het andere apparaat dicht bij elkaar uit.

- De overdrachtsnelheid en het bereik verschillen afhankelijk van de hoek waaronder de (TransferJet-)markeringen zijn uitgelijnd.

- Het kan noodzakelijk zijn om de positie/hoek van de camera te veranderen totdat communicatie mogelijk is.

- Het zenden en ontvangen van de gegevens is gemakkelijker als de (TransferJet-)markeringen zijn uitgelijnd terwijl beide camera’s parallel aan elkaar liggen, zoals aangegeven in de afbeelding.

Opmerkingen

- Alleen beelden die op de camera kunnen worden weergegeven kunnen worden gezonden en ontvangen.

- Deze camera kan alleen JPEG- en MPO-bestanden ontvangen.

- Als tijdens het opslaan een fout optreedt in het beelddatabasebestand, wordt het scherm "Beelddatabasebestand herstellen" afgebeeld.

- Beelden die niet kunnen worden geregistreerd in het beelddatabasebestand, kunt u weergeven met behulp van [Mapweergave (stilstaand)].

### Afzonderlijk aangeschafte TransferJet-compatibele apparaten gebruiken

Door afzonderlijk aangeschafte TransferJet-compatibele apparaten te gebruiken kunt u beelden overbrengen naar een computer en kunt u meer genieten van overgebrachte gegevens.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het TransferJet-compatibele apparaat.

- Let op de volgende punten wanneer u TransferJet-compatibele apparaten gebruikt.

- Zet de camera in de weergavefunctie voordat u begint.

- Als geen beeld wordt weergegeven, drukt u op MENU (Instellingen) (Hoofdinstellingen) [LUN-instelling] [Enkel].

- Tijdens de verbinding kunnen geen gegevens worden geschreven naar of gewist van de camera.

- Verbreek de verbinding niet tijdens het importeren van beelden naar het softwareprogramma "PlayMemories Home".

Verwant onderwerp
TransferJet
De TransferJet-standaard
Terug naar boven