Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Flitser

## Flitser

1. Druk op (Flitser) op het besturingswiel.

1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

| (Autom.) | De flitser gaat automatisch af bij opnemen op donkere plaatsen of met tegenlicht.
| (Aan) | De flitser gaat altijd af.
| (Lgz synchro) | De flitser gaat altijd af. Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.
| (Uit) | De flitser gaat niet af.

Wanneer "witte, ronde vlekken" verschijnen in flitsopnamen
Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die dichtbij de lens zweven. Wanneer deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde vlekken.
Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.

- Selecteer (Anti-bewegingswaas) of (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie. ([Uit] wordt automatisch geselecteerd.)

Opmerkingen

- De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.

- Tijdens het opladen van de flitser wordt afgebeeld.

- Bij gebruik van de flitser, komt de flitser automatisch omhoog. Bedek de flitser niet met uw vingers.

- De flitser gaat automatisch omlaag wanneer de flitser niet nodig is in de volgende situaties:

- Wanneer de camera wordt uitgeschakeld of overschakelt naar de weergavefunctie of USB-functie.

- Wanneer de flitserfunctie is ingesteld op (Uit).

- Wanneer de functiekeuzeknop in de stand [iPanorama door beweging] of [Bewegende beeldn] wordt gezet.

- Wanneer op de MOVIE-toets wordt gedrukt.

Wanneer u de flitser niet gebruikt, stelt u van tevoren de flitserfunctie in op [Uit] zodat de flitser niet omhoog komt.

- U mag de flitser niet handmatig omhoog trekken of omlaag duwen. Hierdoor kan een storing optreden.

- U kunt de flitser niet gebruiken tijdens opnemen in de burstfunctie.

- Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven