Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (REC) instellen > 3D-panoram door beweging

## 3D-panoram door beweging

Meerdere beelden worden opgenomen terwijl de camera beweegt en deze beelden worden samengevoegd tot een 3D-beeld. Het opgenomen beeld kan worden weergegeven op een 3D-televisie.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (3D-opname).

1. (3D-panoram door beweging) op het besturingswiel

1. Selecteer een opnamerichting met het besturingswiel.

1. Lijn de camera uit met het einde van het onderwerp dat u wilt opnemen en druk de ontspanknop in.

A: Dit deel wordt niet opgenomen.

1. Pan de camera naar het einde van de overzichtsbalk (B), volgens de aanwijzingen op het scherm.

Hints voor het opnemen in de functie 3D-panorama door beweging
Met uw lichaam als draaias, beweeg de camera in een kleine cirkel parallel aan de richting van de pijl op het scherm. (Probeer in 5 seconden een halve-cirkelbeweging te beschrijven.)
Als u te snel of te langzaam pant, wordt een mededeling afgebeeld op het scherm.
Wij adviseren u de beweging enkele keren te oefenen voordat u daadwerkelijk opneemt.
Onderwerpen die stilstaan zijn het meest geschikt voor een 3D-opname.

- Bepaal de scène en druk de ontspanknop tot halverwege in zodat u de scherpstelling, belichting en witbalans kunt vergrendelen. Druk daarna de ontspanknop helemaal in en pan de camera horizontaal.

Opmerkingen

- 3D-beelden worden op deze camera weergegeven als standaard stilstaande beelden.

- 3D-opname is niet geschikt in de volgende situaties:

- Bij een groot onderwerp

- Bij een bewegend onderwerp

- Wanneer het hoofdonderwerp zich te dicht bij de camera bevindt

- Beelden met weinig contrast, zoals de lucht, een zandstrand of een gazon

- 3D-beelden bestaan uit een JPEG-bestand en een MPO-bestand. Als één van deze bestanden van de computer wordt gewist, kan de camera niet goed functioneren.

- Als u de camera niet over het hele onderwerp kunt pannen binnen de aangegeven tijdsduur, zal een grijs deel ontstaan in het samengevoegde panoramabeeld. Als dit gebeurt, beweegt u de camera sneller om een volledig 3D-beeld op te nemen.

- Aangezien meerder beelden aan elkaar worden gelast, wordt het gelaste deel niet storingsvrij opgenomen.

- Onder zwakke belichtingsomstandigheden kunnen beelden wazig zijn. Wij adviseren u de beelden buiten in helder licht op te nemen.

- Als de volledige opnamehoek van de 3D-opname en de AE/AF-vergrendelingshoek sterk verschillen in helderheid, kleur of scherpstelling, zal de opname niet goed lukken. Als dit gebeurt, verandert u de AE/AF-vergrendelingshoek en probeert u het opnieuw.

- 3D-opname kan worden geannuleerd in de volgende situaties:

- Het pannen van de camera gaat te snel of te langzaam.

- De camera beweegt te veel.

Verwant onderwerp
3D-beelden bekijken op een 3D-televisie
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven