Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen/ Over deze camera > Voorzorgsmaatregelen > Voorzorgsmaatregelen

## Voorzorgsmaatregelen

Intern geheugen en geheugenkaart-backup
Over databasebestanden
Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen
Vervoeren
Bedrijfstemperatuur
Condensvorming
Functies ingebouwd in deze camera
Wat is 1080 60p/50p?
Opmerkingen over de compatibiliteit van beeldgegevens
Opmerkingen over het weergeven van bewegende beelden op andere apparaten
Opmerkingen over het scherm en de lens
Informatie over de flitser

### Intern geheugen en geheugenkaart-backup

Schakel de camera niet uit, haal de accu er niet uit, en haal de geheugenkaart er niet uit terwijl het toegangslampje aan is. Als u dit doet kunnen de gegevens in het interne geheugen of op de geheugenkaart worden beschadigd. Maak altijd een reservekopie om uw gegevens veilig te stellen.

### Over databasebestanden

Wanneer u een geheugenkaart zonder een databasebestand in de camera plaatst en deze inschakelt, wordt een gedeelte van de opslagcapaciteit van de geheugenkaart gebruikt om automatisch een databasebestand aan te maken. Het kan enige tijd duren voordat u de volgende bediening kunt uitvoeren.

### Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen

- Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
  Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de camerabehuizing door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden.

- Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
  De camerabehuizing kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.

- Op plaatsen onderhevig aan trillingen

- In de buurt van een sterk magnetisch veld

- Op zanderige of stoffige plaatsen
  Wees voorzichtig dat er geen zand of stof in het apparaat komt. Hierdoor kan in de camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.

### Vervoeren

Als de camera in de achterzak van uw broek of jurk zit, mag u niet in een stoel of op een andere plaats gaan zitten omdat de camera hierdoor beschadigd kan worden of defect kan raken.

### Bedrijfstemperatuur

Deze camera is ontworpen voor gebruik bij een temperatuur van 0°C t/m 40°C. Opnemen op bijzonder koude of hete plaatsen die buiten dit bereik vallen wordt niet aanbevolen.

### Condensvorming

- Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van de camera. Deze vochtcondensatie kan een storing in de camera veroorzaken.

- Als vocht condenseert, schakelt u de camera uit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn.

### Functies ingebouwd in deze camera

- Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de functie van Wi-Fi-compatibele/incompatibele apparaten, GPS-compatibele/incompatibele apparaten, TransferJet-compatibele/incompatibele apparaten, 1080 60i-compatibele apparaten en 1080 50i-compatibele apparaten.
  Om te controleren of uw camera de Wi-Fi- en/of GPS-functies ondersteunt, controleert u de modelnaam van uw camera.

- Wi-Fi-compatibele apparaten: DSC-HX30/HX30V

- Wi-Fi-incompatibel apparaat: DSC-HX20V

- GPS-compatibele apparaten: DSC-HX20V/HX30V

- GPS-incompatibel apparaat: DSC-HX30

Om te controleren of uw camera de TransferJet-functie ondersteunt, en of het een 1080 60i-compatibel apparaat of 1080 50i-compatibel apparaat is, controleert u of de volgende merktekens op de onderkant van de camera staan.

- TransferJet-compatibel apparaat: (TransferJet)

- 1080 60i-compatibel apparaat: 60i

- 1080 50i-compatibel apparaat: 50i

- In een vliegtuig stelt u [Vliegtuig-stand] in op [Aan].

- Kijk niet gedurende een lange tijd naar 3D-beelden die zijn opgenomen met deze camera op een 3D-compatibele televisie.

- Wanneer u 3D-beelden die zijn opgenomen op deze camera bekijkt op een 3D-compatibele televisie, kunt u last krijgen van vermoeide ogen, vermoeidheid of misselijkheid. Om deze symptomen te voorkomen, adviseren wij u tijdens het kijken regelmatig een pauze te nemen.
  U dient echter voor uzelf te bepalen hoe vaak en hoe lang u een pauze nodig hebt aangezien dit verschilt van persoon tot persoon. Als u enig ongemak ervaart, stopt u met het bekijken van de 3D-beelden tot u zich beter voelt en raadpleegt u zo nodig uw huisarts. Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzing die werd geleverd bij het apparaat dat u hebt aangesloten op de camera, of het softwareprogramma dat u gebruikt met de camera. Vergeet niet dat het gezichtsvermogen van een kind zich nog ontwikkelt (met name bij kinderen jonger dan 6 jaar). Raadpleeg een kinderarts of oogarts voordat u uw kind toestaat 3D-beelden te bekijken, en zorg ervoor dat uw kind de bovenstaande voorzorgsmaatregelen in acht neemt tijdens het bekijken van dergelijke beelden.

### Wat is 1080 60p/50p?

- Anders dan bij standaardopnamefuncties tot nu toe, die opnemen volgens de geïnterlinieerde methode, neemt deze camera op volgens de progressieve methode. Dit verhoogt de resolutie en geeft een vloeiender, realistischer beeld.

### Opmerkingen over de compatibiliteit van beeldgegevens

- De camera voldoet aan DCF (Design rule for Camera File system), een universele norm ontwikkeld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony garandeert niet dat de camera beelden kan weergeven die zijn opgenomen of bewerkt met andere apparaten, of dat andere apparaten beelden kunnen weergeven die zijn opgenomen met deze camera.

### Opmerkingen over het weergeven van bewegende beelden op andere apparaten

- Deze camera maakt gebruik van MPEG-4 AVC/H.264 High Profile voor opnemen in het AVCHD-formaat. Bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen in het AVCHD-formaat, kunnen niet worden weergegeven op de volgende apparaten:

- Andere apparaten die compatibel zijn met het AVCHD-formaat en die High Profile niet ondersteunen

- Apparaten die incompatibel zijn met het AVCHD-formaat

Deze camera maakt ook gebruik van MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile voor opnemen in het MP4-formaat. Om deze reden kunnen bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen in het MP4-formaat niet worden weergegeven op apparaten die MPEG-4 AVC/H.264 niet ondersteunen.

- U kunt een disc van high-definition (HD)-beeldkwaliteit alleen weergeven op weergaveapparaten die compatibel zijn met het AVCHD-formaat. Een dvd-speler of dvd-recorder kan een disc die is opgenomen in high-definition (HD)-beeldkwaliteit niet weergeven omdat zij niet compatibel zijn met het AVCHD-formaat. Bovendien, als u een disc van high-definition (HD)-beeldkwaliteit die is opgenomen in het AVCHD-formaat in een dvd-speler of dvd-recorder steekt, kan het onmogelijk zijn de disc uit te werpen.

### Opmerkingen over het scherm en de lens

- Het scherm is vervaardigd met gebruikmaking van uiterst nauwkeurige precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief gebruikt kunnen worden. Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen) kunnen zichtbaar zijn op het scherm. Deze punten zijn een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de opnamen.

- Als u het scherm of de lens langdurig blootstelt aan direct zonlicht kunnen storingen optreden. Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een venster of buiten neerzet.

- Oefen geen druk uit op het schermHet scherm kan dan verkleuren, waardoor een storing wordt veroorzaakt.

- Op een koude plaats kan het beeld op het scherm na-ijlen. Dit is geen defect.

- Wees voorzichtig dat u niet tegen de beweegbare lens stoot en let erop dat er geen kracht op wordt uitgeoefend.

### Informatie over de flitser

- Bij gebruik van de flitser, komt de flitser automatisch omhoog.

- De flitser kan automatisch omlaag gaan. [Details]

- Bedek de flitser niet met uw vingers.

- Draag de camera niet aan de flitser en oefen er geen buitensporige kracht op uit.

- Als water, stof of zand via de geopende flitser binnendringt, kan een defect optreden.

Terug naar boven