Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Lagring av GPS-logg (kun DSC-HX20V/HX30V)

## Lagring av GPS-logg (kun DSC-HX20V/HX30V)

Du kan stille inn kameraet så det begynner og slutter å registrere den reiseruten kameraet tilbakelegger. Selv om kameraet ikke er slått på, vil reiseruten registreres.
For å bekrefte reiseruten, trenger du en datamaskin med internettilkobling og programvaren "PlayMemories Home".

1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

1. MENU (Lagring av GPS-logg) på kontrollhjulet [OK]

1. For å avslutte [Lagring av GPS-logg], må du trykke på MENU (Lagring av GPS-logg) [OK].

- Når [Lagring av GPS-logg] er avsluttet, lagres [Lagring av GPS-logg]-dataene på minnekortet.

Merknader

- Hvis det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, eller minnekortet er fullt, kan ikke [Lagring av GPS-logg]-dataene lagres.

- Maksimal opptakstid for en rute er 24 timer. Hvis opptakstiden overstiger 24 timer, stoppes ruteregistreringen automatisk.

- Hvis minnekortet er fullt, må du slette [Lagring av GPS-logg]-dataene. [Detaljer]

- Sony samler ikke inn informasjon om oppholdssted eller reiserute.

- For at du skal kunne vise informasjon om steder og reiseruter som kart på en datamaskin, gjør Sony informasjon om steder og reiseruter tilgjengelig for Google Inc.

Liknende emne
Slett GPS-loggdat. (kun DSC-HX20V/HX30V)
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen