Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > ISO

## ISO

Ajusta a sensibilidade luminosa quando a câmara estiver regulada para Fotografia de Exposição Manual, Programa Automático ou [Foto de Desporto Avanç] em Selecção de Cena. Regula a sensibilidade usando a roda de controlo no Modo de Fotografia de Exposição Manual. No modo de filme, [ISO] está fixado para [Auto]. Não pode mudar as definições.

1. MENU (ISO) modo desejado

| (Auto) | Define automaticamente a sensibilidade ISO.
| /////// | Pode reduzir a desfocagem da imagem em locais escuros ou com motivos em movimento aumentando a sensibilidade ISO (seleccione um número maior). Conseguem-se definições ISO superiores a [ISO6400] usando a tecnologia de Imagem Clara e fotografia burst de sobreposição.

Ajustar a Sensibilidade ISO (Índice de Exposição Recomendado)
A sensibilidade ISO é um valor de velocidade para o meio de gravação equipado com um sensor de imagem que recebe luz. Mesmo quando a exposição é a mesma, as imagens diferem dependendo da sensibilidade ISO.
Alta Sensibilidade ISO
Grava uma imagem clara mesmo em locais escuros enquanto aumenta a velocidade do obturador para reduzir a desfocagem.
No entanto, a imagem tende a tornar-se ruidosa.
Baixa Sensibilidade ISO
Grava uma imagem mais regular.
No entanto, quando a exposição for insuficiente, a imagem pode ficar mais escura.
Notas

- Quando [ISO] estiver regulado para [ISO6400] ou [ISO12800], demora algum tempo a gravar uma imagem, porque a câmara sobrepõe a imagem. O flash não opera com estas definições.

- Não pode seleccionar [Auto] quando a câmara estiver regulada para Fotografia de Exposição Manual. [ISO100] é o ajuste padrão.

- Pode seleccionar apenas de [Auto], [ISO100] a [ISO800] quando o modo de fotografia estiver regulado para burst ou modo de fotografia bracket.

Tópico Relacionado
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo