Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Visualização) > Itens do MENU (Visualização) > Visualizar na TV (DSC-HX30/HX30V apenas)

## Visualizar na TV (DSC-HX30/HX30V apenas)

Se a câmara e a TV não estiverem ligadas através de um cabo HDMI, pode visualizar imagens numa TV ligada à rede transferindo a imagem da câmara.

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. MENU (Visualizar na TV) dispositivo desejado a ser ligado

1. Quando quiser reproduzir imagens usando apresentação de slides, carregue em na roda de controlo.

- Para reproduzir imagens manualmente, carregue em / na roda de controlo.

- Para alterar o dispositivo a ser ligado, carregue em na roda de controlo para seleccionar [OPTION] [List. disp.], e carregue em .

### Definição da apresentação de slides

Pode alterar as definições para a apresentação de slides carregando em na roda de controlo [Def. Apres. Slides] .

Selecção Reprod. | Selecciona o grupo de imagens a mostrar. A definição é fixada para [Pasta] quando a memória interna for usada para gravar imagens. Vista da Pasta: Selecciona de [Todas] ou [Pasta]. Vista de Data: Selecciona de [Todas] ou [Esta data].
Música* | Selecciona de [Music1] a [Music4] ou [Silenciar].
Efeitos* | Selecciona de [Ligado] e [Deslig].
Interv. | Selecciona de [Curto] a [Longo].

* As definições são eficazes apenas em TV BRAVIA que seja compatível com as funções.
Notas

- Pode utilizar esta função numa TV que suporte DLNA renderer.

- Pode visualizar imagens numa TV ligada a Wi-Fi Direct ou TV ligada à rede (incluindo televisão por cabo).

- Quando utilizar uma TV ligada a Wi-Fi Direct, pode visualizar imagens mesmo se a TV não estiver ligada à rede.

- Se ligar a TV e a câmara e não utilizar Wi-Fi Direct, tem de registar primeiro o seu ponto de acesso na câmara. [Detalhes]

- A visualização das imagens na TV pode demorar.

- Os filmes não podem ser apresentados em TV que usa Wi-Fi. Utilize um cabo HDMI (vendido separadamente).

- Mesmo se transferir as imagens fotografadas em [Imagem Fixa 3D], [Varrer Panorama 3D] ou [Varrer Ângulo Múltiplo] para uma TV, não pode reproduzi-las como imagens 3D.

- Mesmo se regular [Música] em definições de apresentação de slides para [Silenciar], pode ser produzido som. Se isso acontecer, confirme as definições de música da TV.

- Quando as imagens burst forem transferidas para uma TV, a imagem principal só ou todas as imagens serão transferidas dependendo das definições para [Visual. Grupo Fotog. Contínua]. [Detalhes]

Tópico Relacionado
Premir WPS (DSC-HX30/HX30V apenas)
Defin. ponto acesso (DSC-HX30/HX30V apenas)
Voltar ao topo