Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo GRAV > Varrer Panorama 3D

## Varrer Panorama 3D

Fotografam-se imagens múltiplas enquanto a câmara estiver em movimento e essas imagens são compiladas numa imagem 3D. A imagem gravada pode ser reproduzida numa TV 3D.

1. Regule o marcador de modo para (Fotografia 3D).

1. (Varrer Panorama 3D) na roda de controlo

1. Seleccione uma direcção de fotografia com a roda de controlo.

1. Alinhe a câmara com o limite do motivo a fotografar e carregue no botão do obturador.

A: Esta parte não será gravada.

1. Faça panning da câmara até ao fim do guia (B), seguindo a indicação no ecrã.

Sugestões para fotografar no modo Varrer Panorama 3D
Com o seu corpo como o eixo, varra a câmara num pequeno círculo, paralelo à direcção da seta no ecrã. (Tente um semi-círculo de 5 segundos)
Se estiver a varrer muito rapidamente ou muito lentamente, será visualizada uma mensagem no ecrã.
Recomendamos que pratique várias vezes antes de fotografar.
Os motivos parados são mais adequados para fotos 3D.

- Determine a cena e carregue até meio no botão do obturador, para que possa bloquear o foco, a exposição e o equilíbrio de brancos. Depois carregue no botão do obturador completamente para baixo e faça panning da câmara.

Notas

- As imagens 3D são reproduzidas nesta câmara como imagens fixas normais.

- Fotografia 3D não é adequada nas seguintes situações:

- Quando houver um motivo grande

- Motivos em movimento

- Quando o motivo principal está muito próximo da câmara

- Imagens com pouco contraste, como o céu, uma praia com areia ou relvado

- Imagens 3D compreendem um arquivo JPEG e um arquivo MPO. Se qualquer dos arquivos for apagado do seu PC, a câmara pode não funcionar correctamente.

- Se não conseguir fazer panning da câmara em todo o motivo dentro de um determinado tempo, aparece uma área cinzenta na imagem compósita. Se isso acontecer, mova a câmara mais rápido para gravar uma imagem totalmente em 3D.

- Dado várias imagens estarem unidas, a parte unida não será gravada uniformemente.

- Em condições de pouca luz, as imagens podem sair desfocadas. Recomenda-se que fotografe imagens em luz exterior brilhante.

- Se todo o ângulo de visão da fotografia 3D e o ângulo de visão quando AE/AF for bloqueado forem extremamente diferentes no brilho, cor ou foco, a fotografia não sairá bem. Se isso acontecer, mude a localização do bloqueio AE/AF e volte a tentar.

- A fotografia 3D pode ser cancelada nas seguintes situações:

- Quando faz panning da câmara muito rapidamente ou muito lentamente.

- Quando a vibração da câmara for muito forte.

Tópico Relacionado
Ver imagens 3D numa TV 3D
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo