Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Настройки съемки > Увел. четк. изобр.

## Увел. четк. изобр.

Суммарная кратность увеличения в случае выбора функции [Увел. четк. изобр.] (включая 20-кратное оптическое увеличение)
Функция [Увел. четк. изобр.] позволяет увеличивать изображение во время фотосъемки с качеством изображения, близким к исходному.
Сначала фотоаппарат увеличивает изображения с исходным качеством изображения, в зависимости от выбранного размера изображения.
Если функция [Увел. четк. изобр.] установлена в положение [Вкл], фотоаппарат автоматически переключается в режим [Увел. четк. изобр.] в случае превышения диапазона увеличения без ухудшения исходного качества изображения.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. MENU (Настройки) (Настройки съемки) [Увел. четк. изобр.] нужный режим

| Вкл | Увеличение изображений с качеством, близким к исходному качеству изображения, в зависимости от размера изображения. Переключение в положение [Увел. четк. изобр.] в пределах диапазона отображения .
| Выкл | Функция [Увел. четк. изобр.] не используется.

Примечания

- Для увеличения изображений в пределах диапазона, в котором возможно сохранение исходного качества изображения, установите обе функции [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] в положение [Выкл]. [Подробно]

- Функция [Увел. четк. изобр.] не работает в следующих ситуациях:

- В режиме видеосъемки

- В режиме [iПанорамный обзор]

- В режиме [Эффект рисунка]

- В режиме [Расфокусиров. фона]

- Если активирована функция Распознавание улыбки.

- Если параметр [Автоспуск] установлен в положение [Автопортрет одного чел.], [Автопортрет двух человек] или [Автоспуск: Непрерыв. Съемка].

- Если параметр [Установка Непрер. Съемки] установлен в положение [Непрерывная Съемка].

- При выборе сцены выбран режим (HDR-коррекц. контр. света) или (Усов. съемка спорт. событ.).

- Функция распознавания лиц не работает в диапазоне [Увел. четк. изобр.].

### Суммарная кратность увеличения в случае выбора функции [Увел. четк. изобр.] (включая 20-кратное оптическое увеличение)

Поддерживаемые масштабы увеличения зависят от размера изображения.

Размер изображения | Суммарная кратность увеличения
18M | Приблиз. 40×
10M | Приблиз. 53×
5M | Приблиз. 75×
VGA | Приблиз. 306×
16:9(13M) | Приблиз. 40×
16:9(2M) | Приблиз. 102×

В начало страницы