Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Меры предосторожности

## Меры предосторожности

Резервное копирование данных во внутренней памяти и на карте памяти
О файлах базы данных
Не используйте/храните фотоаппарат в следующих местах
О переноске
О рабочих температурах
О конденсации влаги
Встроенные функции фотоаппарата
Что такое формат 1080 60p/50p?
О совместимости данных изображения
Примечания относительно воспроизведения видеозаписей на других устройствах
Примечания относительно экрана и объектива
Примечания относительно вспышки

### Резервное копирование данных во внутренней памяти и на карте памяти

Не выключайте фотоаппарат, не извлекайте батарейный блок или карту памяти в то время, когда горит лампочка доступа. В противном случае данные во внутренней памяти или на карте памяти могут быть повреждены. Не забывайте делать резервное копирование для защиты данных.

### О файлах базы данных

При установке в фотоаппарат карты памяти, на которой нет файла базы изображений, и включении питания, часть емкости карты памяти будет использована для автоматического создания файла базы изображений. Может потребоваться некоторое время, прежде чем Вы сможете выполнить следующую операцию.

### Не используйте/храните фотоаппарат в следующих местах

- В чрезмерно жарком, холодном или влажном месте
  В таких местах, как, например, в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца, корпус фотоаппарата может деформироваться, и это может привести к неисправности.

- Под прямыми лучами солнца или возле обогревателя
  Корпус фотоаппарата может обесцветиться или деформироваться, и это может привести к неисправности.

- В месте, подверженном качающей вибрации

- Вблизи сильного магнитного поля

- В местах с повышенным содержанием песка или пыли
  Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания песка или пыли в фотоаппарат. Это может привести к неисправности фотоаппарата, и в некоторых случаях эта неисправность не может быть устранена.

### О переноске

Не садитесь на стул или другое место, если фотоаппарат находится в заднем кармане Ваших брюк или юбки, так как это может привести к неполадкам или поломке фотоаппарата.

### О рабочих температурах

Фотоаппарат предназначен для использования при температуре от 0°C до 40°C. Съемка в чрезмерно холодных или жарких местах, где температура выходит за этот диапазон, не рекомендуется.

### О конденсации влаги

- При непосредственном перемещении фотоаппарата из холодного помещения в теплое, внутри или снаружи фотоаппарата может конденсироваться влага. Эта конденсация влаги может привести к неисправности фотоаппарата.

- В случае конденсации влаги выключите питание фотоаппарата и подождите около часа для испарения влаги. Обратите внимание, что если Вы попытаетесь выполнять съемку, когда внутри объектива остается влага, Вы не сможете записать качественные изображения.

### Встроенные функции фотоаппарата

- Данное руководство описывает работу Wi-Fi-совместимых/несовместимых устройств, GPS-совместимых/несовместимых устройств, TransferJet-совместимых/несовместимых устройств, 1080 60i-совместимых устройств и 1080 50i-совместимых устройств.
  Чтобы проверить, поддерживает ли фотоаппарат функции Wi-Fi и/или GPS, проверьте название модели фотоаппарата.

- Wi-Fi-совместимые устройства: DSC-HX30/HX30V

- Wi-Fi-несовместимые устройства: DSC-HX20/HX20V

- GPS-совместимые устройства: DSC-HX20V/HX30V

- GPS-несовместимое устройство: DSC-HX20/HX30

Чтобы проверить, поддерживает ли фотоаппарат функцию TransferJet и является ли он 1080 60i-совместимым устройством или 1080 50i-устройством, проверьте следующие метки на нижней стороне фотоаппарата.

- TransferJet-совместимое устройство: (TransferJet)

- 1080 60i-совместимое устройство: 60i

- 1080 50i-совместимое устройство: 50i

- На борту самолета установите параметр [Режим полета] в положение [Вкл] (только DSC-HX20V/HX30/HX30V).

- Не просматривайте 3D-изображения, снятые этим фотоаппаратом, в течение продолжительного периода времени на 3D-совместимых мониторах.

- Во время просмотра на 3D-совместимых мониторах 3D-изображений, снятых этим фотоаппаратом, у Вас могут появиться неприятные ощущения в виде напряжения зрения, усталости или тошноты. Для предупреждения этих симптомов рекомендуется регулярно делать перерывы.
  Однако Вам необходимо самостоятельно определять для себя длительность и частоту требуемых перерывов, поскольку это зависит от индивидуальных особенностей человека. При появлении каких-либо неприятных ощущений, прекратите просмотр 3D-изображений до тех пор, пока не почувствуете себя лучше, и обратитесь к врачу в случае необходимости. Изучите также инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству или программному обеспечению, подключенному или используемому с этим фотоаппаратом. Имейте в виду, что зрение детей находится на этапе развития (особенно детей в возрасте до 6 лет). Проконсультируйтесь с педиатром или офтальмологом перед тем, как разрешить ребенку просмотр 3D-изображений, и убедитесь, что он соблюдает вышеуказанные меры предосторожности во время просмотра таких изображений.

### Что такое формат 1080 60p/50p?

- В отличие от стандартных режимов записи, применявшихся до настоящего времени, в которых для записи использовался чересстрочный метод, в этом фотоаппарате для записи используется прогрессивный метод. Это позволяет повысить разрешение и получить более четкое и более реалистичное изображение.

### О совместимости данных изображения

- Этот фотоаппарат соответствует универсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), который установлен JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Фирма Sony не гарантирует воспроизведение на данном фотоаппарате фотоснимков, записанных на другом оборудовании точно так же, как и воспроизведение на другом оборудовании фотоснимков, записанных на данном фотоаппарате.

### Примечания относительно воспроизведения видеозаписей на других устройствах

- В этом фотоаппарате используется MPEG-4 AVC/H.264 High Profile для записи в формате AVCHD. Видеозаписи, полученные с помощью этого фотоаппарата в формате AVCHD, невозможно воспроизвести на следующих устройствах.

- Другие устройства, совместимые с форматом AVCHD, которые не поддерживают High Profile

- Устройства, несовместимые с форматом AVCHD

В этом фотоаппарате также используется MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile для записи в формате MP4. По этой причине видеозаписи в формате MP4, выполненные с помощью этого фотоаппарата, невозможно воспроизвести на устройствах, отличных от тех, которые поддерживают MPEG-4 AVC/H.264.

- Диски с качеством изображения высокой четкости (HD) можно воспроизвести только на устройствах воспроизведения, поддерживающих формат AVCHD. DVD-проигрыватель или DVD-рекордер не может воспроизводить диски, записанные с качеством изображения высокой четкости (HD), так как они не совместимы с форматом AVCHD. Кроме того, если вставить диск с качеством изображения высокой четкости (HD), записанный в формате AVCHD, в DVD-проигрыватель или DVD-рекордер, извлечь диск, возможно, не удастся.

### Примечания относительно экрана и объектива

- Экран изготовлен с использованием особо высокоточной технологии, что позволяет при эксплуатации эффективно использовать свыше 99,99% пикселов. Однако на экране могут появляться маленькие темные и/или светлые точки (белого, красного, синего или зеленого цвета). Такие точки являются результатом производственного процесса и никаким образом не влияют на запись.

- Воздействие на экран или на объектив прямого солнечного света в течение длительного периода времени может привести к неисправностям. Помещая фотоаппарат вблизи окна или на открытом воздухе, соблюдайте осторожность.

- Не надавливайте на экран. Экран может быть обесцвечен, и это может привести к неисправности.

- При низкой температуре на экране может быть остаточное изображение. Это не является неисправностью.

- Будьте осторожны, чтобы не препятствовать движению объектива, и не прикладывайте к нему силу.

### Примечания относительно вспышки

- При использовании вспышки она выдвинется автоматически.

- Вспышка может задвигаться автоматически. [Подробно]

- Не закрывайте вспышку пальцами.

- Не переносите фотоаппарат, держа его за вспышку, и не прилагайте к ней чрезмерное усилие.

- Попадание воды, пыли или песка в открытую вспышку может привести к неисправности.

В начало страницы