Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Zoom (Stillbilder)

## Zoom (Stillbilder)

Zoomfunktioner som går att använda
Zoomförstoring
Använd W/T (zoom)-knappen för att förstora bilden under tagningen. Kamerans optiska zoom kan förstora bilden upp till 20×.
Med hjälp av optisk zoom går det att förstora bilden utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. Skjut på W/T (zoom)-knappen.

Skjut knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.
Observera

- Zoom är låst på W-sidan vid tagning i följande fall:

- I [iPanorering]-läget

- I [3D-panorering]-läget

- I [Multivinkelsvepning]-läget

### Zoomfunktioner som går att använda

Det går att kombinera vissa zoominställningar för att zooma in med hög förstoring. Ikonen på skärmen ändras i förhållande till använt zoomsätt.

1. Zoom med ursprunglig bildkvalitet

(Det går att ta stillbilder utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras, även om den optiska förstoringen överskrider 20×.)

1. () [Klarbildszoom]:

Zoom med nästintill ursprunglig bildkvalitet [Mer information]

1. () [Digital zoom]:

Mindre än ursprunglig bildkvalitet [Mer information]

| Användningssätt | Inställningar | Zoom-mätare
A | Enbart optisk zoom | Stillbildsstorlek: [18M] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
B | Zoom utan försämring av bildkvaliteten | Stillbildsstorlek: annat än [18M] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
C | Tagning av tydliga bilder med hjälp av [Klarbildszoom] (med nästintill ursprunglig bildkvalitet) | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [Av] |
D | Zoom till det maximala förstoringsområdet | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [På] Det kan hända att [Klarbildszoom] inte går att använda med somliga inställningar. [Mer information] | När [Klarbildszoom] inte går att använda

### Zoomförstoring

Vilka zoomförstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på inställningarna och bildstorleken. I nedanstående tabell visas en sammanfattning över zoomförstoringsgraderna när punkterna [Klarbildszoom] och [Digital zoom] är inställda på [På].

Bildstorlek | Användningssätt
A: Optisk zoom | B: Zooma utan att bilden försämras (inklusive 20× optisk zoom) | C: Zooma med [Klarbildszoom]-funktionen [På] | D: Zooma med maximal zoomförstoringsgrad*1
18M | 20× | 20× | 40× | 80×
10M | 20× | 26× | 53× | 107×
5M | 20× | 37× | 75× | 151×
VGA | 20× | 153× | 306× | 306×*2
16:9(13M) | 20× | 20× | 40× | 80×
16:9(2M) | 20× | 51× | 102× | 204×

*1 Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden är den totala förstoringsgraden som går att uppnå genom att använda zoomfunktionerna utan försämring (inklusive 20× optisk zoom), [Klarbildszoom] och [Digital zoom] tillsammans. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden varierar beroende på inställningarna. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden med standardinställningarna är densamma som när punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På]. [Mer information]
*2 När punkten [Stillbildsstorlek] är inställd på [VGA] är kapaciteten för [Digital zoom] begränsad och den maximala zoomförstoringsgraden är 306×.
Observera

- Standardinställningen för [Klarbildszoom] är [På].

- Standardinställningen för [Digital zoom] är [Av]. Ställ in punkten [Digital zoom] på [På] för att förstora bilden även om bildkvaliteten därigenom sjunker. [Mer information]

- Standardinställningen för [Stillbildsstorlek] är [18M]. Ändra [Stillbildsstorlek]-inställningen för att ändra zoomförstoringen. [Mer information]

- De andra zoomfunktionerna än optisk zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:

- I [iPanorering]-läget

- I [Bildeffekt]-läget

- I [Suddig bakgrund]-läget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

- När något av lägena (HDR-motljuskorrigering) eller (Avancerad sporttagning) är valt bland scenlägena.

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när något annat än optisk zoom används.

Tillbaka till överst