Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > REC modu ayarlama > Süper otomatik

## Süper otomatik

Fotoğraf makinesi otomatik olarak optimum ayarlarla fotoğraf çekmek için Sahne Tanımayı yüksek kaliteli görüntü teknolojisiyle birleştirir.

1. Mod kadranını (Süper otomatik) seçeneğine ayarlayın.

1. Deklanşörle çekim yapın.

Fotoğraf makinesi gerektiği zaman seri çekim yapar ve birden çok görüntüyü üst üste bindirir. Görüntüleri üst üste bindirerek, fotoğraf makinesi öznesi daha az bulanık ve daha az gürültülü bir görüntü kaydeder.
Süper Otomatik modu ve Akıllı Otomatik modu arasındaki fark nedir?
Süper Otomatik modunda, fotoğraf makinesi tanınan sahneye göre seri görüntüler çeker, sonra seri görüntülerin bir birleşimini oluşturur (Üst üste bindirme çekimi).
Fotoğraf makinesi görüntüleri üst üste bindirerek otomatik olarak ters ışığı düzeltir ve gürültüyü azaltır, bunun sonucunda Akıllı Otomatik modundan daha yüksek kaliteli bir görüntü elde edilir.
: Sahne Tanıma
Gece Çekimi
Gece Portresi
Arka Işık
Arka Işıklı Portre
Peyzaj
Makro
Portre
Çocuk
Spot Işığı
Az Işık
Üç ayak
Hareket
: Üst üste bindirme görüntü işleme
Elde Alacakaranlık
Sarsıntı Bulanıklığı Önleme
Arka Işık Düzeltme HDR

- Fotoğraf makinesi tanınan sahneyi temel alarak bir üst üste bindirme modunu otomatik olarak seçer ve ekranda (üst üste bindirme) simgesi belirir.

Notlar

- Fotoğraf makinesi görüntüleri üst üste bindirildiği zaman, bir görüntü kaydetmek daha fazla zaman alır.

- Gece sahneleri gibi az ışıklı durumlarda, optimum bindirilmiş görüntü etkisi elde etmek için [Flaş] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın.

İlgili Konu
Sahne Tanıma
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön