Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > REC modu ayarlama > Arkaplan flulaştırma

## Arkaplan flulaştırma

Bir görüntüyü arkaplan ve özne belirginleşecek şekilde görüntü işlemeli olarak çekmenize olanak sağlar.

1. Mod kadranını (Arkaplan flulaştırma) seçeneğine ayarlayın.

1. Deklanşörle çekim yapın.

Arkaplan flulaştırma yoğunluğunu ayarlama önerileri

- Çekim yapmadan önce, Arkaplan flulaştırma etkisinin yoğunluğunu değiştirmek için MENU [Flulaştırma etkisi] [Yüksek], [Orta] veya [Düşük] seçeneğini seçin.

Arkaplanı flulaştırma için öneriler

#### Öznenin ve arkaplanın konumu

Şekilde gösterildiği gibi özne ve arkaplan arasında çok mesafe olan bir görüntü çektiğiniz zaman, arkaplan flulaştırılabilir. Ekranda belirtilen önerilen çekim mesafesinden çekin.
Özne arkaplandan yeterince ayrılmış
Özne ve arkaplan çok yakın

#### Zum ölçeği ve öznenin konumu

Yakın plandan bir çiçek ve küçük bir obje çekimi yaparken, W/T (zum) düğmesini W tarafına döndürün. İnsan çekiminde, özneden kısa bir mesafe uzağa gidin ve W/T (zum) düğmesini T tarafına döndürün.

- Özneye daha kolay odaklanmak için, fotoğraf makinesinin Odak takibi işlevini kullanın. [Ayrıntılar]

Notlar

- Çekim yaparken, sarsıntıyı azaltmak için fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Etkili flulaştırma yapamıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin:

- W/T (zum) düğmesini T tarafına döndürün.

- Tavsiye edilen çekim mesafesi içine girinceye kadar özneye yaklaşın.

- Özneyi ve arkaplanı ayırın.

- Özneye odaklandıktan sonra çekim yapın.

İlgili Konu
Flulaştırma etkisi
Odak takibi
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön