Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > GPS seyahat mesafesi KAYDI (sadece DSC-HX20V/HX30V)

## GPS seyahat mesafesi KAYDI (sadece DSC-HX20V/HX30V)

Fotoğraf makinesinin makinenin izlediği rotayı kaydetmeye başlamasını ve kaydetmeyi durdurmasını ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi açık olmasa bile rota kaydedilir.
Rotayı onaylamak için, İnternete bağlı bir bilgisayara ve “PlayMemories Home” yazılımına ihtiyacınız vardır.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna ayarlayın.

1. MENU (GPS seyahat mesafesi KAYDI) kontrol düğmesinde [OK]

1. [GPS seyahat mesafesi KAYDI] kaydını durdurmak için, MENU (GPS seyahat mesafesi KAYDI) [OK] düğmelerine basın.

- [GPS seyahat mesafesi KAYDI] kaydı bittiği zaman, [GPS seyahat mesafesi KAYDI] verileri hafıza kartına kaydedilir.

Notlar

- Fotoğraf makinesine bir hafıza kartı takılı değilse veya hafıza kartı doluysa [GPS seyahat mesafesi KAYDI] verileri kaydedilemez.

- Bir rota için kayıt yapılabilir süre en çok 24 saattir. Kayıt süresi 24 saati geçerse kayıt otomatik olarak durur.

- Hafıza kartı doluysa [GPS seyahat mesafesi KAYDI] verilerini silin. [Ayrıntılar]

- Sony yer bilgilerini ve rota bilgilerini toplamaz.

- Yer ve rota bilgilerini bir bilgisayarda harita üstünde göstermek için, Sony yer ve rota bilgilerini Google Inc'e verir.

İlgili Konu
GPS sey.me.ver.sil (sadece DSC-HX20V/HX30V)
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön