Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Hareketsiz görüntüler çekme > Zum (Fotoğraflar)

## Zum (Fotoğraflar)

Kullanılabilir zum
Zum ölçeği
Çekim sırasında W/T (zum) düğmesi ile görüntüleri büyütür. Fotoğraf makinesinin optik zum özelliği görüntüleri 20× kadar büyütebilir.
Optik zum görüntüyü, orijinal kalitesini bozmadan büyütmenizi sağlar.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna ayarlayın.

1. W/T (zum) düğmesini kaydırın.

Düğmeyi, yakınlaştırmak için T tarafına, uzaklaştırmak için ise W tarafına kaydırın.
Not

- Aşağıdaki durumlarda çekim yaparken zum, W tarafına sabitlenir:

- [iPanorama Taraması] modunda

- [3D panorama taraması] modunda

- [Çok açılı tarama] modunda

### Kullanılabilir zum

Yüksek büyütme yapacak şekilde zumlamak için belirli zum ayarlarını birleştirebilirsiniz. Ekrandaki simge kullandığınız zuma göre değişir.

1. Orijinal görüntü kalitesinde zumlama

(Optik zum ölçeği 20× büyütmeyi aşsa bile orijinal görüntü kalitesinde bozulma olmaksızın fotoğraflar çekebilirsiniz.)

1. () [Net Görüntü Zoom]:

Orijinal görüntü kalitesine yakın zumlama [Ayrıntılar]

1. () [Dijital Zoom]:

Orijinal görüntü kalitesinin altında [Ayrıntılar]

| İşlem | Ayarlar | Zum çubuğu
A | Yalnız optik zum kullanımı | Fotoğraf Boyutu: 18M [Net Görüntü Zoom]: [Kapalı] [Dijital Zoom]: [Kapalı] |
B | Fotoğrafları bozulma olmadan zumlama | Fotoğraf Boyutu: [18M] hariç [Net Görüntü Zoom]: [Kapalı] [Dijital Zoom]: [Kapalı] |
C | [Net Görüntü Zoom] kullanarak net görüntüler çekme (orijinal görüntü kalitesine yakın) | [Net Görüntü Zoom]: [Açık] [Dijital Zoom]: [Kapalı] |
D | Maksimum zum aralığına zumlama | [Net Görüntü Zoom]: [Açık] [Dijital Zoom]: [Açık] [Net Görüntü Zoom] bazı ayarlar ile kullanılamayabilir. [Ayrıntılar] | [Net Görüntü Zoom] kullanılamadığı zaman

### Zum ölçeği

Desteklenen zum ölçekleri, ayarlara veya görüntü boyutuna bağlı olarak farklıdır. Aşağıdaki tablo [Net Görüntü Zoom] ve [Dijital Zoom] [Açık] olarak ayarlandığı zamanki zum ölçeklerini özetlemektedir.

Görüntü boyutu | İşlem
A: Optik zum | B: Bozulma olmayan aralıkla zum (20× optik zum dahil) | C: [Net Görüntü Zoom] [Açık] olarak zum | D: Maksimum zum ölçeğiyle*1 büyütme
18M | 20× | 20× | 40× | 80×
10M | 20× | 26× | 53× | 107×
5M | 20× | 37× | 75× | 151×
VGA | 20× | 153× | 306× | 306×*2
16:9(13M) | 20× | 20× | 40× | 80×
16:9(2M) | 20× | 51× | 102× | 204×

*1 Maksimum zum ölçeği bozulma yapmayan zum ölçeği (20× optik zum dahil), [Net Görüntü Zoom] ve [Dijital Zoom] birlikte kullanıldığında ulaşılabilen toplam zum büyütmesidir. Maksimum zum ölçeği ayarlara bağlı olarak değişir. Varsayılan ayarlar için olan maksimum zum ölçeği, [Net Görüntü Zoom] [Açık] olarak ayarlandığı zamanki ile aynıdır. [Ayrıntılar]
*2 [Fotoğraf Boyutu] [VGA] olarak ayarlandığında [Dijital Zoom] sınırlıdır; maksimum zum ölçeği 306×’tir.
Notlar

- [Net Görüntü Zoom] için varsayılan ayar [Açık]’dır.

- [Dijital Zoom] için varsayılan ayar [Kapalı]’dır. Görüntüleri bozulmaya neden olsa bile büyütmek için [Dijital Zoom]’u [Açık] olarak ayarlayın. [Ayrıntılar]

- [Fotoğraf Boyutu] için varsayılan ayar [18M]'dir. Zum ölçeğini değiştirmek için, [Fotoğraf Boyutu] değerini değiştirin. [Ayrıntılar]

- Aşağıdaki durumlarda çekim yaparken optik zum dışındaki zum işlevleri kullanılamaz:

- [iPanorama Taraması] modunda

- [Resim Efekti] modunda

- [Arkaplan flulaştırma] modunda

- Gülümseme Deklanşörü işlevi etkinleştirildiği zaman.

- [Zamanlayıcı] işlevi [Tek Kişi Oto. Portreleme] veya [İki Kişi Oto. Portreleme] olarak ayarlandığı zaman.

- Sahne Seçiminde (Arka Işık Düzeltme HDR) veya (Gelişmiş Spor Çekimi) modu seçildiği zaman.

- Optik zum dışındakileri kullanırken Yüz Algılama işlevi çalışmaz.

En üste geri dön