Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Çekim Ayarları > Dijital Zoom

## Dijital Zoom

Toplam zum ölçeğini ayarlar (20× optik zum dahil) [Dijital Zoom], [Açık] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi görüntüleri orijinal kaliteyi bozmadan zumlar ancak zum aralığı aşıldığında otomatik olarak [Dijital Zoom]’a geçer (orijinal görüntü kalitesi elde etmek için).
Fotoğraf çekmek için [Net Görüntü Zoom], [Açık] olarak ayarlandığında [Net Görüntü Zoom] aralığı aşılırsa fotoğraf makinesi otomatik olarak [Dijital Zoom]’a geçer. [Ayrıntılar]

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna ayarlayın.

1. MENU (Ayarlar) (Çekim Ayarları) [Dijital Zoom] istenilen mod

| Açık | Zum işlevi [Dijital Zoom]'a geçtiğinden görüntülendiğinde çekilen görüntünün kalitesi düşer ancak görüntüleri 4× ile maksimum zum ölçeğine kadar büyütebilirsiniz.
| Kapalı | [Dijital Zoom] kullanılmaz.

Notlar

- [Net Görüntü Zoom] kullanırken [Dijital Zoom] için maksimum zum ölçeği 2×’dir.

- Aşağıdaki durumlarda [Dijital Zoom] kullanılamaz:

- [iPanorama Taraması] modunda

- [Resim Efekti] modunda

- [Arkaplan flulaştırma] modunda

- Gülümseme Deklanşörü işlevi etkinleştirildiği zaman.

- [Zamanlayıcı] işlevi [Tek Kişi Oto. Portreleme] veya [İki Kişi Oto. Portreleme] olarak ayarlandığı zaman.

- Sahne Seçiminde (Arka Işık Düzeltme HDR) veya (Gelişmiş Spor Çekimi) modu seçildiği zaman.

- Yüz Algılama işlevi [Dijital Zoom] aralığında çalışmaz.

En üste geri dön